Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Identificazione scena

## Identificazione scena

Modo avanzato
La fotocamera rileva automaticamente le condizioni di ripresa e quindi scatta la foto. Quando si rileva un movimento, la sensibilità ISO viene aumentata secondo il movimento per ridurre la sfocatura del soggetto. Quando la fotocamera è impostata sul modo Intelligente autom., è possibile selezionare il modo [Avanzato] in cui la fotocamera riprende automaticamente due immagini.
In Identificazione scena, la posizione di un’icona visualizzata sullo schermo è diversa a seconda del fatto che la fotocamera identifichi o meno una scena o una condizione. Se la fotocamera identifica una scena, le icone e le guide come (Ritratto), (Bambino), (Ritratto notturno), (Scena notturna), (Ritratto in controluce), (Controluce), (Panorama), (Macro), (Riflettore) o (Luce bassa) si visualizzano sulla prima riga. Se la fotocamera identifica una condizione, le icone come (Treppiede) o (Sposta) si visualizzano sulla seconda riga. La fotocamera potrebbe identificare sia la scena che la condizione o solo una.

1. (Modo REG) (Intelligente autom.)

1. MENU (Identificazione scena) modo desiderato

| (Autom.) | Quando la fotocamera identifica la scena, cambia alle impostazioni ottimali e riprende l’immagine.
| (Avanzato) | Quando la fotocamera identifica la scena, cambia alle impostazioni ottimali. Quando la fotocamera identifica (Scena notturna), (Ritratto notturno), (Controluce) o (Ritratto in controluce), cambia automaticamente l’impostazione e riprende un’altra immagine. Quando si riprendono 2 immagini consecutivamente, il segno + sull’icona diventa verde. Quando si riprendono due fotogrammi, le due immagini si visualizzano affiancate subito dopo la ripresa. Quando si visualizza [Riduz. occhi chiusi], 2 immagini vengono scattate automaticamente e l’immagine con gli occhi aperti viene selezionata automaticamente. [Dettagli]

Note

- La funzione di Identificazione scena non è operativa quando si riprendono le immagini usando le funzioni dello zoom diverse dallo zoom ottico.

- (Ritratto), (Ritratto notturno) o (Ritratto in controluce) non sono identificati nel modo di messa a fuoco con inseguimento.

- Le impostazioni del flash disponibili sono [Autom.] e [Disattivato].

- Queste scene potrebbero non essere identificate a seconda della situazione.

- Se l’ambiente provoca vibrazioni da trasferire alla fotocamera quando le condizioni di (Treppiede) e (Scena notturna) vengono identificate contemporaneamente, la condizione di (Treppiede) potrebbe non essere identificata.

- Talvolta risulta un otturatore lento quando una scena viene identificata contemporaneamente come un (Tripod) e una (Scena notturna). Tenere ferma la fotocamera durante la ripresa.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG”. [Dettagli]

### Modo avanzato

Nel modo [Avanzato], la fotocamera riprende due immagini consecutivamente con le impostazioni che variano nel seguente modo quando identifica le scene (Scena notturna), (Ritratto notturno), (Controluce) o (Ritratto in controluce) che tendono alla sfocatura. È possibile selezionare l’immagine desiderata dalle due immagini riprese.

| Prima immagine* | Seconda immagine
| Riprende in sincronizzazione lenta | Riprende con la sensibilità aumentata e le vibrazioni ridotte
| Riprende in sincronizzazione lenta con il viso su cui lampeggia il flash come guida | Riprende con la sensibilità aumentata con il viso come guida e le vibrazioni ridotte
| Riprende in sincronizzazione lenta | Riprende con una velocità dell’otturatore ancora più lenta senza aumentare la sensibilità.
| Riprende con il flash | Riprende con la luminosità e il contrasto regolati dello sfondo
| Riprende con il viso su cui lampeggia il flash come guida | Riprende con la luminosità e il contrasto regolati del viso e dello sfondo

* Quando [Flash] è impostato su [Autom.].
Che cos’è la funzione di riduzione occhi chiusi?
Quando è impostata su [Avanzato], la fotocamera riprende automaticamente due immagini consecutivamente* quando identifica (Ritratto) o (Bambino). La fotocamera selezionerà, visualizzerà e registrerà l’immagine di cui gli occhi non si chiudono automaticamente. Se gli occhi sono chiusi in entrambe le immagini, si visualizza il messaggio “Occhi chiusi rilevati”.
* tranne quando il flash lampeggia/quando la velocità dell’otturatore è lenta.
Torna all’inizio