Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Flitser

## Flitser

1. (Flitser) gewenste functie

Als de toets niet wordt afgebeeld aan de linkerkant van het scherm, raakt u MENU aan.

| (Autom.) | De flitser gaat af bij opnemen onder zwakke belichtingsomstandigheden en met tegenlicht.
| (Aan) | De flitser gaat altijd af.
| (Lgz synchro) | De flitser gaat altijd af. Op donkere plaatsen is de sluitertijd lang om de achtergrond die buiten het bereik van het flitslicht valt toch helder op te nemen.
| (Uit) | De flitser gaat niet af.

Wanneer "witte, ronde vlekken" verschijnen in flitsopnamen
Dit wordt veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen, enz.) die dichtbij de lens zweven. Wanneer deze worden belicht door het flitslicht van de camera, worden ze zichtbaar als witte, ronde vlekken.
Hoe kunt u de "witte, ronde vlekken" tegengaan?

- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp zonder flitser op.

- Selecteer (Anti-bewegingswaas) of (Hoge gevoeligheid) als de scènekeuzefunctie. ([Flitser] is ingesteld op [Uit].)

Opmerkingen

- De flitser gaat tweemaal af. De eerste keer is om de lichthoeveelheid in te stellen.

- Tijdens het opladen van de flitser wordt afgebeeld.

- U kunt de flitser niet gebruiken tijdens opnemen in de burstfunctie.

- Tijdens het opnemen met de flitser en de zoom ingesteld op W, kan de schaduw van de lens zichtbaar zijn op het scherm, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als dit gebeurt, stelt u de zoom in op T en neemt u het beeld opnieuw op met de flitser.

- Mogelijk kunt u sommige functies of MENU-onderdelen niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties" [Details] en "MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

Terug naar boven