Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (visning) > MENU-elementer (visning) > Overfør med TransferJet

## Overfør med TransferJet

Motta bilder ved hjelp av TransferJet
Bruke TransferJet-kompatible enheter som selges separat
TransferJet er en trådløs overføringsteknologi for korte avstander, som gjør det mulig å overføre data mellom to produkter som holdes tett inntil hverandre.
For å finne ut om kameraet ditt er utstyrt med TransferJet-funksjonen, må du se etter om det har (TransferJet) på bunnen av kameraet.
Hvis du bruker en Memory Stick med TransferJet (selges separat), kan du overføre bilder mellom TransferJet-kompatible enheter.
Hvis du vil ha nærmere informasjon om TransferJet, kan du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med Memory Stick med TransferJet.

1. Sett en Memory Stick med TransferJet inn i kameraet.

1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

1. MENU (Overfør med TransferJet) ønsket modus

1. Overfør bilder ved å plassere (TransferJet-merkene) på kameraet og en annen enhet tett inntil hverandre.

Det høres en signaltone når forbindelsen er opprettet.

(Dette bildet) | Sender det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder) | Du kan velge og sende flere bilder. Etter trinn 3 må du gjøre følgende. Velg et bilde som skal sendes, og deretter berører du bildet. Gjenta trinnet ovenfor til det ikke er flere bilder igjen. Hvis du berører et bilde som er merket med , på nytt, blir markeringen fjernet. Berør[OK] [OK].

Merknader

- Kun stillbilder kan overføres.

- Opptil 10 bilder kan overføres på én gang. Når det gjelder 3D-bilder, blir imidlertid både MPO-filen og JPEG-filen overført. Opptil 20 bilder kan mottas, avhengig av mottaksenheten.

- Sett [TransferJet] til [På] i (Innstillinger). [Detaljer]

- I fly må du stille inn [TransferJet] på [Av] i (Innstillinger). [Detaljer] I tillegg må du følge reglene som gjelder der du vil bruke funksjonen.

- Forbindelsen brytes hvis overføringen ikke kan utføres i løpet av 30 sekunder. Hvis dette skjer, må du velge [Ja] og plassere (TransferJet) på kameraet og den andre enheten rett overfor hverandre igjen.

- På grunn av lokale lover og regler er det visse land Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet ikke selges i.

- Still inn [TransferJet]-funksjonen på [Av] hvis du befinner deg i et annet land eller en annen region enn der du kjøpte kameraet. Avhengig av landet eller regionen kan bruk av TransferJet-funksjonen føre til at du blir rammet av lokale bestemmelser som begrenser overføring av elektromagnetiske bølger.

### Motta bilder ved hjelp av TransferJet

1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

1. Hold (TransferJet-merkene) på kameraet og avsenderenheten tett overfor hverandre for å motta bilder.

Det høres en signaltone når forbindelsen er opprettet.
Tips for vellykket sending og mottak av data
Hold (TransferJet-merkene) på kameraet og den andre enheten tett overfor hverandre.

- Overføringshastigheten og -avstanden varierer med vinkelen mellom de to (TransferJet-merkene).

- Det er kanskje nødvendig å endre stilling/vinkel på kameraet for å oppnå kommunikasjon.

- Sending og mottak av data er enklere hvis (TransferJet-merkene) holdes inntil hverandre med begge kameraer i parallell, som vist på figuren.

Merknader

- Bare bilder som kan avspilles på kameraet, kan sendes eller mottas.

- Dette kameraet kan bare motta MPO- og JPEG-filer.

- Hvis det oppstår en bildedatabasefeil under lagring, vil det vises et skjermbilde for gjenoppretting av bildedatabasefilen.

- Spill av bilder som ikke kan registreres i bildedatabasefilen, ved hjelp av [Mappevisning (Stillbilder)].

### Bruke TransferJet-kompatible enheter som selges separat

Hvis du bruker TransferJet-kompatible enheter som selges separat, kan du overføre bilder til en PC og få enda større glede av dataoverføringen.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med den TransferJet-kompatible enheten din.

- Vær oppmerksom på følgende punkter når du bruker TransferJet-kompatible enheter.

- Før bruk må du stille inn kameraet på avspillingsmodus.

- Hvis ingen bilder vises, berører du MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [LUN-innstillinger] [Enkel].

- Mens forbindelsen er aktiv kan data ikke skrives til eller slettes fra kameraet.

- Ikke bryt forbindelsen mens du importerer bilder til "PMB".

Liknende emne
TransferJet
TransferJet-standard
Til toppen