Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Ta stillbilder > Zoom (stillbilder)

## Zoom (stillbilder)

Tilgjengelig zoom
Zoomeforstørrelse
Du kan forstørre bilder ved hjelp av W/T-spaken (zoom) under fotografering. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil 5×.
Med optisk zoom forstørrer du bildet uten samtidig å redusere den opprinnelige bildekvaliteten.

1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

1. Skyv W/T-spaken (zoom)

Skyv spaken i T-retningen for å zoome inn og i W-retningen for å zoome ut.
Merknader

- Zoomfunksjonen er låst til W-retningen i følgende situasjoner:

- I Intelligent panoramafotograferingmodus

- I 3D-panoramamodus

- I flervinkelpanoramamodus

### Tilgjengelig zoom

Du kan kombinere enkelte av zoominnstillingene for å oppnå kraftig forstørrelse når du zoomer inn. Ikonet på skjermen endres i samsvar med zoomtypen du bruker.

1. Zoom med opprinnelig bildekvalitet

(Selv om du overskrider 5× forstørrelse i området for optisk zoom, kan du fortsatt ta stillbilder uten at den opprinnelige bildekvaliteten reduseres.)

1. () [Klart bilde-zoom]:

Zoom med en bildekvalitet som ligger nær den opprinnelige [Detaljer]

1. () [Digital zoom]:

Lavere bildekvalitet enn den opprinnelige [Detaljer]

Operasjon | Innstillinger | Zoomindikator (Forstørrelser som er merket med*, viser zoomområdet når størrelsen for stillbilder er angitt som [10M].)
Bare bruk av optisk zoom | Størrelsen på stillbilder: [16M] [Klart bilde-zoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
Zoom uten redusert bildekvalitet | Størrelsen på stillbilder: andre enn [16M] [Klart bilde-zoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
Ta klare bilder ved hjelp av [Klart bilde-zoom] (tett opptil opprinnelig bildekvalitet) | [Klart bilde-zoom]: [På] [Digital zoom]: [Av] |
Zoom til maksimal forstørrelse | [Klart bilde-zoom]: [På] [Digital zoom]: [På] [For enkelte innstillinger vil Klart bilde-zoom] kanskje ikke være tilgjengelig. [Detaljer] | Når [Klart bilde-zoom] ikke er tilgjengelig

### Zoomeforstørrelse

Hvilke zoomområder som støttes, avhenger av innstillingene for bildestørrelse. Tabellen nedenfor gir et sammendrag av zoomområder med [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom] slått [På].

Bildestørrelse | Zoom | Maksimalt zoomområde*
| () | ()
Optisk zoomområde | Zoomområde uten kvalitetstap (inkludert 5 × optisk zoom) | Klart bilde-zoom | Digital zoom
16M | 5× | 5× | 2× | 2× | 20×
10M | 6,3× | 25×
5M | 8,9× | 35×
VGA | 36× | 72×**
16:9(12M) | 5× | 20×
16:9(2M) | 12× | 48×

* Maksimalt zoomområde vil si den kraftigste forstørrelsen som kan oppnås uten tap av bildekvalitet (inkludert 5 × optisk zoom) gjennom kombinasjonen av [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom]. Maksimalt zoomområde varierer etter innstillingene. Maksimalt zoomområde for standardinnstillingen er den samme som når [Klart bilde-zoom] er slått [På]. [Detaljer]
** Når [VGA] er angitt som [Videokvalitet], begrenses [Digital zoom]. Maksimalt zoomområde er 72×.
Merknader

- Standardinnstillingen for [Klart bilde-zoom] er [På].

- Standardinnstillingen for [Digital zoom] er [Av]. Slå [Digital zoom] [På] hvis du godtar tap av bildekvalitet ved forstørring av bilder. [Detaljer]

- I følgende situasjoner er ingen andre zoomfunksjoner enn optisk zoom tilgjengelig:

- I Intelligent panoramafotograferingmodus

- I Bildeeffekt-modus

- I modus for uskarp bakgrunn

- Når smilutløserfunksjonen er aktivert.

- Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

- Hvis (Motlyskorreksjon HDR) er angitt i Scenevalg.

- Funksjonen for ansiktsgjenkjenning fungerer ikke når du bruker andre zoomfunksjoner enn optisk zoom.

Til toppen