Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie funkcji 3D > Nagrywanie obrazów 3D > Rozległa panorama 3D

## Rozległa panorama 3D

Podczas ruchu kamery zostaje wykonanych wiele zdjęć i te obrazy zostają złożone w obraz 3D.
Zapisany obraz można oglądać na telewizorze 3D.

1. Nastaw aparat na tryb fotografowania.

1. (Tryb NAGR) (Nagrywanie 3D) (Rozległa panorama 3D)

1. Skieruj aparat na końcowy fragment widoku, który chcesz sfotografować i wciśnij spust migawki.

- Przed wykonaniem zdjęcia pojawia się czarny, półprzejrzysty obszar (A). Obszar ten nie zostanie zapisany.

- W (Rozległa panorama 3D) możesz zmienić kierunek nagrywania, dotykając (B).

1. Przesuń aparat do końca znacznika (C), zgodnie ze wskazaniem na wyświetlaczu.

Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć w trybie rozległej panoramy 3D
Aby prawidłowo wykonać zdjęcie 3D, należy powoli przesuwać aparat. (Najlepiej wykonać półkole w ciągu 5 sekund.)
Jeśli przesuwasz aparat zbyt szybko lub zbyt wolno, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.
Zalecamy wykonanie kilku prób przed wykonaniem zdjęcia.
Nieruchome obiekty są najbardziej odpowiednie dla zdjęć 3D.

- Wyznacz scenę i wciśnij do połowy spust migawki, tak aby można było zablokować ostrość, ekspozycję i balans bieli. Następnie wciśnij do końca spust migawki i panoramuj aparatem.

Uwagi

- Fotografowanie 3D nie nadaje się do następujących sytuacji:

- Gdy obiekt jest duży

- Obiekty w ruchu

- Gdy główny obiekt jest zbyt blisko aparatu

- Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik

- Obrazy 3D składają się z pliku JPEG oraz pliku MPO. Jeśli któryś z plików zostanie usunięty przy użyciu komputera, aparat może nie działać prawidłowo.

- Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku poruszaj aparatem szybciej, aby nagrać cały obraz 3D.

- Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie gładko.

- W słabym świetle obrazy mogą być rozmazane. Zalecamy, aby zdjęcia wykonywać na zewnątrz przy jasnym oświetleniu.

- W migoczącym, na przykład jarzeniowym świetle fotografowanie 3D może się nie udać.

- Jeżeli cały kąt ujęcia podczas fotografowania 3D i kąt ujęcia w momencie wykonania blokady AE/AF są zdecydowanie różne pod względem jasności, koloru lub ogniskowania, fotografowanie 3D nie uda się. W takim wypadku zmień miejsce blokady AE/AF i spróbuj ponownie.

- Fotografowanie 3D może zostać anulowane w następujących sytuacjach:

- Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.

- Występuje za dużo drgań aparatu.

Podobny temat
Oglądanie obrazów 3D na 3D TV
Powrót do początku