Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Wykonywanie zdjęć > Zoom (zdjęcia)

## Zoom (zdjęcia)

Dostępny zoom
Skala zoomu
Powiększenie obrazu przy użyciu dźwigni W/T (zoom) podczas wykonywania zdjęcia. Funkcja optycznego zoomu w aparacie może powiększać obrazy maksymalnie 5×.
Zoom optyczny pozwala powiększyć obraz bez pogorszenia jego wyjściowej jakości.

1. Nastaw aparat na tryb fotografowania.

1. Przesuń dźwignię W/T (zoom).

Przesuń dźwignię zoomu w stronę T, aby uzyskać powiększenie, lub w stronę W, aby uzyskać pomniejszenie.
Uwagi

- Zoom jest zablokowany w położeniu W w następujących sytuacjach:

- W trybie inteligentnej rozległej panoramy

- W trybie rozległej panoramy 3D

- W trybie widoku wielu ujęć

### Dostępny zoom

Możesz połączyć niektóre ustawienia zoomu przy dużych powiększeniach. Ikona na ekranie zmienia się w zależności od wykorzystywanego zoomu.

1. Zoom z wyjściową jakością obrazu

(Możesz wykonywać zdjęcia bez pogorszenia wyjściowej jakości obrazu nawet wtedy, gdy zoom optyczny przekracza powiększenie 5×.)

1. () [Wyraźny zoom obr.]:

Zoom z jakością obrazu zbliżoną do wyjściowej [Szczegóły]

1. () [Zoom cyfrowy]:

Jakość niższa niż wyjściowa [Szczegóły]

Czynność | Ustawienia | Pasek zoomu (Powiększenia oznaczone * to skala powiększenia, przy której rozmiar zdjęcia wynosi [10M].)
Korzystanie tylko z zoomu optycznego | Rozmiar zdjęcia: [16M] [Wyraźny zoom obr.]: [Wyłącz] [Zoom cyfrowy]: [Wyłącz] |
Powiększanie obrazów bez pogorszenia jakości | Rozmiar zdjęcia: inny niż [16M] [Wyraźny zoom obr.]: [Wyłącz] [Zoom cyfrowy]: [Wyłącz] |
Robienie wyraźnych zdjęć przy użyciu [Wyraźny zoom obr.] (jakość obrazu zbliżona do wyjściowej) | [Wyraźny zoom obr.]: [Włącz] [Zoom cyfrowy]: [Wyłącz] |
Powiększanie do maksymalnego zakresu zoomu | [Wyraźny zoom obr.]: [Włącz] [Zoom cyfrowy]: [Włącz] [Wyraźny zoom obr.] może nie być dostępny w niektórych ustawieniach. [Szczegóły] | Gdy [Wyraźny zoom obr.] nie jest dostępny

### Skala zoomu

Obsługiwana skala zoomu jest różna, w zależności od ustawień lub rozmiaru zdjęcia. Poniższa tabela zawiera podsumowanie skali zoomu, gdy opcje [Wyraźny zoom obr.] oraz [Zoom cyfrowy] są ustawione na [Włącz].

Rozmiar obrazu | Zoom | Maksymalna skala zoomu*
| () | ()
Skala zoomu optycznego | Skala zoomu bez pogorszenia jakości (wraz z zoomem optycznym 5×) | Wyraźny zoom obr. | Zoom cyfrowy
16M | 5× | 5× | 2× | 2× | 20×
10M | 6,3× | 25×
5M | 8,9× | 35×
VGA | 36× | 72×**
16:9(12M) | 5× | 20×
16:9(2M) | 12× | 48×

* Maksymalna skala zoomu to łączne powiększenie, które można uzyskać, gdy zostaną zastosowanie jednocześnie: skala zoomu bez pogorszenia jakości (włącznie z zoomem optycznym 5×), [Wyraźny zoom obr.] oraz [Zoom cyfrowy]. Maksymalna skala zoomu zależy od ustawień. Maksymalna skala zoomu przy domyślnych ustawieniach jest taka sama, gdy [Wyraźny zoom obr.] ma ustawienie [Włącz]. [Szczegóły]
** Gdy opcja [Jakość filmu] jest ustawiona na [VGA], [Zoom cyfrowy] jest ograniczony; maksymalna skala zoomu to 72×.
Uwagi

- Domyślne ustawienie [Wyraźny zoom obr.] to [Włącz].

- Domyślne ustawienie [Zoom cyfrowy] to [Wyłącz]. Ustaw [Zoom cyfrowy] na [Włącz], aby powiększyć obrazy nawet z pogorszeniem jakości. [Szczegóły]

- Funkcje zoomu poza zoomem optycznym nie są dostępne, gdy zdjęcia są wykonywane w następujących warunkach:

- W trybie inteligentnej rozległej panoramy

- W trybie efektu wizualnego

- W trybie rozogniskowanego tła

- Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.

- Gdy funkcja [Samowyzw.] jest nastawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].

- Gdy w wyborze sceny został wybrany tryb (Korekcja pod światło HDR).

- Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom inny niż optyczny.

Powrót do początku