Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Tryb pomiaru

## Tryb pomiaru

Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.

1. MENU (Tryb pomiaru) żądany tryb

| (Wielopunktowy) | Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
| (Centralny) | Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie ważony).
| (Punktowy) | Ustaw celownik pomiaru punktowego (A) na obiekcie, aby zmierzyć ustawienia dla jednej części obiektu (pomiar punktu). Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, lub gdy jest silny kontrast pomiędzy tłem i obiektem.

Uwagi

- W przypadku ustawienia [Tryb pomiaru] na wartość inną niż [Wielopunktowy] nie można korzystać z funkcji wykrywania twarzy.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Powrót do początku