Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Główne ustawienia > TransferJet

## TransferJet

Można wybrać nastawienia komunikacji TransferJet. TransferJet jest technologią bezprzewodowego transferu danych z bliska, która umożliwia transfer danych przez zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać między sobą komunikację. Aby sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku (TransferJet) na spodzie aparatu.
Memory Stick z TransferJet (sprzedawany oddzielnie) pozwala na przeniesienie obrazów pomiędzy urządzeniami obsługującymi TransferJet.
Więcej informacji na temat TransferJet można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do Memory Stick z TransferJet.

1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [TransferJet] żądany tryb

| Włącz | Komunikuje się za pomocą TransferJet.
| Wyłącz | Nie komunikuje się za pomocą TransferJet.

Co to jest TransferJet?
TransferJet umożliwia wymianę obrazów polegającą na wysyłaniu i otrzymywaniu danych obrazów. Włóż do aparatu kartę Memory Stick z funkcją TransferJet i zestaw dwa znaki (TransferJet), na aparacie i innym urządzeniu obsługującym tę funkcję.
Szczegóły dotyczące przesyłania obrazów można znaleźć w punkcie „Przesyłanie przez TransferJet”. [Szczegóły]
Uwagi

- W łatwym trybie funkcja [TransferJet] jest stała i nastawiona na [Wyłącz].

- Gdy jesteś na pokładzie samolotu, nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz]. Ponadto zawsze postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu, gdzie aparat jest używany.

- Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane. W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki (TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.

- Memory Stick z TransferJet i modele aparatów z TransferJet nie są dostępne w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne przepisy.

- Nastaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz] w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat został nabyty. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności, ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal elektromagnetycznych.

Podobny temat
Wysyła przez TransferJet
Standard TransferJet
Powrót do początku