Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções/Acerca desta câmara > Precauções > Carregar o pack de baterias

## Carregar o pack de baterias

- O Adaptador de CA fornecido é dedicado para esta câmara. Não ligue com outros dispositivos electrónicos. Ao fazê-lo pode provocar um mau funcionamento. Além disso, certifique-se de que usa um Adaptador de CA genuíno da Sony.

- Se a luz de alimentação/carregamento da câmara piscar durante o carregamento, retire o pack de baterias a ser carregado e depois insira o mesmo pack de baterias na câmara em segurança. Se a luz de alimentação/carregamento piscar novamente, isso pode indicar um erro da bateria ou que foi inserido um pack de baterias sem ser o do tipo especificado. Verifique se o pack de baterias é o do tipo especificado. Se o pack de baterias for do tipo especificado, retire-o, substitua-o por um novo ou diferente e verifique se a bateria carregou correctamente. Se a bateria carregou correctamente, pode ter ocorrido um erro da bateria.

- Se a luz de alimentação/carregamento não acender mesmo se o Adaptador de CA estiver ligado à câmara e à tomada de parede, isso indica que o carregamento parou temporariamente e está em espera. O carregamento pára e entra automaticamente no modo de espera quando a temperatura estiver fora da temperatura operacional recomendada. Quando a temperatura voltar à variação adequada, o carregamento retoma e a luz de alimentação/carregamento acende novamente. Recomendamos o carregamento do pack de baterias à temperatura ambiente de entre 10ºC a 30ºC.

- Usando o Adaptador de CA fornecido, pode carregar o pack de baterias inserido na câmara. Além disso, está também disponível o fornecimento de alimentação através do Adaptador de CA no modo de reprodução. Contudo, no modo de fotografia, não está disponível fornecimento de alimentação através do Adaptador de CA . Necessita de um Adaptador de CA AC-LS5 (vendido separadamente) e um Cabo VMC-MD3 para terminais multi-uso (vendido separadamente) para ter alimentação da tomada de parede durante a filmagem.

Voltar ao topo