Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilização com o seu computador > Criar um disco de filmes > Seleccionar o método para criar um disco de filmes

## Seleccionar o método para criar um disco de filmes

Características de cada tipo de disco
Criar um disco com um dispositivo sem ser um computador
Pode criar um disco de filmes AVCHD que foram gravados com esta câmara.
Seleccione o método que se adapte ao seu leitor de discos.
Para mais detalhes sobre o método de criação de um disco usando “PMB”, consulte a “Ajuda do PMB”.
Para importar filmes para um PC, consulte “Importar imagens para um computador” [Detalhes] (Windows)/[Detalhes] (Macintosh).

Leitor | Tipo de disco | Método de criação
Dispositivos de reprodução de discos Blu-ray (leitor de discos Blu-ray, PlayStation 3, etc.) |  | Importar filmes para um computador usando “PMB” e criar um disco Blu-ray
Dispositivos de reprodução de formato AVCHD (Leitor de discos Blu-ray Sony, PlayStation 3, etc.) |  | Importar filmes para um computador usando “PMB” e criar um disco de formato AVCHD
Criar um disco de formato AVCHD usando um Escritor/Gravador de DVD sem ser DVDirect Express
Dispositivos de reprodução de DVDs normais (Leitor de DVDs, computador que consegue reproduzir DVDs, etc.) |  | Importar filmes para um computador usando “PMB” e criar um disco com qualidade de imagem de definição standard (STD)

Notas

- Se criar um disco usando Sony DVDirect (Escritor de DVDs), use a ranhura do cartão de memória do Escritor de DVDs ou ligue o Escritor de DVDs através de ligação USB para transferir os dados.

- Se usar Sony DVDirect (Escritor de DVDs), verifique se o firmware está actualizado para a versão mais recente.

### Características de cada tipo de disco

| Usando um disco Blu-ray permite-lhe gravar filmes com qualidade de imagem de alta definição (HD) de uma duração superior à dos discos de DVD.
| Filmes com qualidade de imagem de alta definição (HD) podem ser gravados em suporte de DVD, tais como discos DVD-R, e é criado um disco com qualidade de imagem de alta definição (HD). Pode reproduzir um disco com qualidade de imagem de alta definição (HD) em dispositivos de reprodução de formato AVCHD, tais como um leitor de discos Blu-ray da Sony e uma PlayStation 3. Não pode reproduzir o disco em leitores de DVD normais.
| Filmes com qualidade de imagem de definição standard (STD) convertidos de filmes com qualidade de imagem de alta definição (HD) podem ser gravados em suporte de DVD, tais como discos DVD-R, e é criado um disco com qualidade de imagem de definição standard (STD).

Tipos de discos que podem ser utilizados com “PMB”
Os seguintes discos de 12 cm podem ser utilizados com “PMB”. Para informações sobre discos Blu-ray, consulte [Detalhes].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Não podem ser reescritos.
DVD-RW/ DVD+RW: Podem ser reescritos e usados novamente.

- Mantenha sempre a sua PlayStation 3 para usar a versão mais recente do software do sistema PlayStation 3.

- A PlayStation 3 pode não estar disponível em alguns países/regiões.

### Criar um disco com um dispositivo sem ser um computador

Pode também criar um disco utilizando um gravador Blu-ray ou um Escritor de DVDs. Dependendo de qual dispositivo utilizar, os tipos de disco que podem ser criados variam.

Dispositivos | Tipo de disco
Cria um disco Blu-ray ou um disco DVD em qualidade de imagem standard utilizando um gravador Blu-ray. |
Cria um disco AVCHD ou um disco de qualidade de definição standard (STD) utilizando um Escritor de DVDs sem ser DVDirect Express. |
Cria um disco de qualidade de definição standard (STD) utilizando um dispositivo tal como um gravador HDD. |

Notas

- Para detalhes em como criar um disco, consulte as instruções de operação do dispositivo que utilizar.

- Se criar um disco usando Sony DVDirect (Escritor de DVDs), use a ranhura do cartão de memória do Escritor de DVDs ou ligue o Escritor de DVDs através de ligação USB para transferir os dados.

- Se usar Sony DVDirect (Escritor de DVDs), verifique se o firmware está actualizado para a versão mais recente.

Voltar ao topo