Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Vizualizare) > Opţiunile de MENU (Vizualizare) > Expediere prin TransferJet

## Expediere prin TransferJet

Primirea imaginilor prin TransferJet
Utilizarea dispozitivelor compatibile TransferJet, vândute separat
TransferJet reprezintă o tehnologie pentru transfer wireless la mică distanţă, care permite transferarea datelor aşezând la distanţă mică două dispozitive între care doriţi să fie realizată o comunicare.
Pentru a afla dacă aparatul dvs. foto este prevăzut cu funcţia TransferJet, verificaţi prezenţa marcajului (TransferJet) pe partea inferioară a aparatului foto.
Utilizarea unui Memory Stick cu TransferJet (se vinde separat) permite transferarea imaginilor între dispozitivele compatibile TransferJet.
Pentru informaţii suplimentare despre TransferJet, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale Memory Stick cu TransferJet.

1. Introduceţi un Memory Stick cu TransferJet în aparatul foto.

1. Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.

1. MENU (Expediere prin TransferJet) modul dorit

1. Transferaţi imaginile aliniind la mică distanţă marcajele (TransferJet) de pe aparatul foto şi de pe celălalt dispozitiv.

La realizarea conexiunii este emis un sunet de înştiinţare.

(Această imagine) | Trimite imaginea afişată în momentul de faţă în modul imagine unică.
(Imagini multiple) | Puteţi selecta şi trimite mai multe imagini. După pasul 3, executaţi următoarele. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o trimiteţi şi atingeţi-o. Repetaţi paşii de mai sus până când nu mai există imagini de trimis. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a şterge marcajul . Atingeţi [OK] [OK].

Observaţii

- Numai imaginile statice pot fi transferate.

- Puteţi transfera maximum 10 imagini odată. Cu toate acestea, pentru imaginile 3D, sunt transferate atât fişierul MPO, cât şi fişierul JPEG. În funcţie de dispozitivul receptor, sunt recepţionate până la 20 de imagini.

- Setaţi [TransferJet] la [Activat] în (Setări). [Detalii]

- În avion, setaţi [TransferJet] la [Dezactivat] în (Setări). [Detalii] În plus, trebuie să respectaţi şi regulile specifice locului în care utilizaţi aparatul.

- Conexiunea este întreruptă dacă transferul nu poate fi realizat în aproximativ 30 de secunde. În acest caz, selectaţi [Da] şi realiniaţi cele două marcaje (TransferJet) de pe aparatul foto şi de pe celălalt dispozitiv.

- Memory Stick cu TransferJet şi modelele de aparat foto cu TransferJet nu sunt comercializate în unele ţări şi regiuni, din cauza legislaţiei şi reglementărilor naţionale.

- Setaţi funcţia [TransferJet] la [Dezactivat] în alte ţări şi regiuni decât cele din care aţi achiziţionat aparatul dvs. foto. În funcţie de ţară sau regiune, dacă utilizaţi funcţia TransferJet, este posibil să fiţi sancţionat din cauza restricţiilor locale aplicabile transmiterii de unde electromagnetice.

### Primirea imaginilor prin TransferJet

1. Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.

1. Aliniaţi la mică distanţă marcajele (TransferJet) de pe aparatul foto şi de pe dispozitivul emiţător pentru a primi imagini.

La realizarea conexiunii este emis un sunet de înştiinţare.
Instrucţiuni de trimitere şi primire cu succes a datelor
Aliniaţi la mică distanţă marcajul (TransferJet) de pe aparatul foto şi de pe celălalt dispozitiv.

- Rata şi raza de transfer depind de unghiul de aliniere a marcajelor (TransferJet).

- Poate fi necesar să modificaţi poziţia/unghiul aparatului foto, până când se realizează comunicarea.

- Trimiterea şi primirea datelor sunt mai uşoare dacă marcajele (TransferJet) sunt aliniate prin poziţionarea în paralel a celor două aparate, aşa cum se arată în imagine.

Observaţii

- Numai imaginile care pot fi redate pe aparatul foto pot fi trimise sau primite.

- Acest aparat foto poate recepţiona numai fişiere MPO şi JPEG.

- Dacă apare o eroare a fişierului bazei de date de imagini în timpul salvării, va apărea un ecran de recuperare a fişierului bazei de date de imagini.

- Redaţi imaginile care nu pot fi înregistrate în fişierul bazei de date de imagini utilizând [Vizualizare folder (Static)].

### Utilizarea dispozitivelor compatibile TransferJet, vândute separat

Utilizarea dispozitivelor compatibile TransferJet, vândute separat, vă permite să transferaţi imagini pe un PC şi vă poate oferi mai multe opţiuni de transfer.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a dispozitivului dvs. compatibil TransferJet.

- Reţineţi următoarele aspecte atunci când utilizaţi dispozitive compatibile TransferJet.

- Înainte de utilizare, setaţi aparatul foto la modul de redare.

- Dacă nu este afişată nicio imagine, atingeţi MENU (Setări) (Setări principale) [Setare LUN] [Individual].

- Atunci când este conectat, datele nu pot fi scrise pe sau şterse de pe aparatul foto.

- Nu îl deconectaţi în timp ce importaţi imagini pe „PMB”.

Subiect corelat
TransferJet
Standardul TransferJet
Sus