Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Dim. im. statică/Dimens. foto panoramică

## Dim. im. statică/Dimens. foto panoramică

Dimensiunea imaginii în momentul realizării de fotografii
Dimensiune imagine statică 3D
Dimensiunea imaginii în modul Facil
Dimensiunea imaginii în momentul fotografierii în modul Foto panoramică prin balans
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului imagine care este înregistrat la realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.
Despre „calitatea imaginii” şi „dimensiunea imaginii”
O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli. În cazul în care conţine un număr mare de pixeli (A), imaginea devine mai mare, ocupă mai multă memorie şi este afişată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii” este dată de numărul de pixeli. Deşi nu puteţi observa diferenţele pe ecranul aparatului foto, detaliile fine şi durata de procesare a datelor diferă atunci când imaginea este imprimată sau afişată pe ecranul unui computer.

1. Dimensiune imagine: 16M

4608 pixeli × 3456 pixeli = 15.925.248 pixeli

1. Dimensiune imagine: VGA

640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
Mulţi pixeli (Calitate bună a imaginii şi dimensiune mare a fişierului)
Câţiva pixeli (Calitate slabă a imaginii şi dimensiune mică a fişierului)

### Dimensiunea imaginii în momentul realizării de fotografii

1. (Dim. im. statică) direcţia dorită

Dacă butonul nu este afişat în partea stângă a ecranului, atingeţi MENU.

| Dimensiune imagine statică | Instrucţiuni de utilizare | Afişarea pe ecran
| (4608×3456) | Pentru fotografii până la A3+ | Imaginile sunt afişate în formatul 4:3.
| (3648×2736) | Pentru fotografii până la A3
| (2592×1944) | Pentru fotografii de la 10×15 cm până la A4
| (640×480) | Pentru ataşamente e-mail
| (4608×2592) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie şi imprimarea pe hârtie A3 | Imaginile vor fi afişate pe tot ecranul.
| (1920×1080) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie

### Dimensiune imagine statică 3D

1. MENU (Dim. im. statică) direcţia dorită

| (4608×3456) | Pentru fotografii până la A3+
| (4608×2592) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie şi imprimarea pe hârtie A3

Observaţie

- Atunci când imprimaţi imagini statice înregistrate cu formatul de imagine 16:9 sau imagini panoramice, este posibil ca ambele margini să fie decupate.

### Dimensiunea imaginii în modul Facil

1. MENU (Dim. im. statică) direcţia dorită

| Mare | Realizează fotografii la dimensiunea de [16M].
| Mică | Realizează fotografii la dimensiunea de [5M].

### Dimensiunea imaginii în momentul fotografierii în modul Foto panoramică prin balans

1. MENU (Dimens. foto panoramică) direcţia dorită

Dacă butonul nu este afişat în partea stângă a ecranului, atingeţi MENU.

| (16:9) (Orizontal: 1920 × 1080) | Opţiunea [16:9] este disponibilă numai pentru fotografierea 3D.
| (Standard) (Orizontal: 4912 × 1080) (Vertical: 3424 × 1920) | Realizează fotografii la dimensiunea standard.
| (Lat) (Orizontal: 7152 × 1080) (Vertical: 4912 × 1920) | Realizează fotografii la dimensiune mare.
| (Rezoluţie ridicată) (Orizontal: 10480 × 4096) | Realizează fotografii panoramice de înaltă rezoluţie, la 43 de megapixeli.

Observaţie

- Dacă nu puteţi imprima imaginile panoramice înregistrate la dimensiunea [Rezoluţie ridicată] din cauza dimensiunii mari, folosiţi funcţia de redimensionare a softului „PMB” livrat. „PMB” vă permite să redimensionaţi imaginile panoramice înregistrate în [Rezoluţie ridicată] la 50%.

Sus