Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Setări foto continuă

## Setări foto continuă

Aparatul foto realizează până la 10 fotografii continue într-o rafală, atunci când ţineţi apăsat butonul declanşator.

1. MENU (Setări foto continuă) modul dorit

| (Dezactivat) | Înregistrează o singură imagine.
| (Ridicată) | Realizează maximum 10 imagini succesive pe secundă.
| (Redusă) | Realizează maximum 2 imagini succesive pe secundă.

Observaţii

- [Bliţ] este setat la [Dezactivat].

- La înregistrarea cu temporizator, este înregistrată o serie de până la zece imagini.

- Intervalul de înregistrare este prelungit, în funcţie de setarea dimensiunii imaginii.

- Funcţiile [Focalizare], [Balans de alb] şi [EV] sunt reglate pentru prima imagine, aceste setări fiind utilizate şi pentru celelalte imagini.

- Pentru sensibilitatea ISO, puteţi alege până la ISO800 atunci când funcţia [Setări foto continuă] este setată la [Ridicată] sau la [Redusă].

- Dimensiunea [VGA] a imaginii va fi stabilită în timpul înregistrării în memoria internă.

- Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă), fotografierea În rafală este oprită.

- În cazul unui timp de expunere scurt, numărul de fotografii în rafală realizate pe secundă poate scădea.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Sus