Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Cont. Shooting Settings

## Cont. Shooting Settings

Po zatlačení spúšte fotoaparát postupne nasníma až 10 záberov v jednej sekvencii.

1. MENU (Cont. Shooting Settings) požadovaný režim

| (Off) | Nasníma sa samostatný záber.
| (High) | Postupne nasníma až 10 zábery za sekundu.
| (Low) | Postupne nasníma až 2 zábery za sekundu.

Poznámky

- [Flash] je nastavené na [Off].

- Pri snímaní so samospúšťou sa nasníma séria 10 záberov.

- Interval snímania sa predĺži, a to v závislosti od nastavenia veľkosti záberu.

- [Focus], [White Balance] a [EV] sa nastavia pre prvý záber, pričom sa tieto nastavenia použijú aj pre ostatné zábery.

- Keď je položka [Cont. Shooting Settings] nastavená na možnosti [High] alebo [Low], pre rýchlosť odozvy snímača na svetlo sa dá nastaviť maximálna citlivosť ISO800.

- Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu [VGA].

- Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplnia vnútorná pamäť či pamäťová karta, režim sekvenčného snímania sa zastaví.

- V podmienkach s nízkou rýchlosťou uzávierky sa sekvencia záberov za sekundu môže znížiť.

- Niektoré položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

Späť na začiatok