Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Focus

## Focus

Zaostrenie objektov blízko okraja displeja
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť v režime automatického zaostrenia.
AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia zaostrenia.
Na displeji sa objaví zvolený zameriavací rámček AF zóny.

1. MENU (Focus) požadovaný režim

V závislosti od režimu snímania sa toto nastavuje pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.

| (Multi AF) | Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche zameriavacieho rámčeka. Keď v režime snímania statického záberu stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, okolo oblasti, na ktorú je zaostrené, sa zobrazí zelený rámček. Keď je aktívna funkcia rozpoznania tváre, AF (Automatické zaostrenie) pracuje s prioritou na tváre.
| (Center AF) | Automaticky zaostrí na objekt v prostriedku zameriavacieho rámčeka. Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu.
| (Spot AF) | Automaticky sa zaostrí na mimoriadne malý objekt alebo úzku oblasť. Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu. Fotoaparát držte pevne tak, aby nedošlo k nesprávnemu nastaveniu snímaného objektu a zameriavacieho rámčeka AF zóny.

Poznámky

- Pri použití nasledujúcich funkcií bude zameriavací rámček AF zóny vypnutý, pričom namiesto neho sa zobrazí bodkovaná čiara. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.

- Funkcie zoomu iné ako optický zoom

- AF iluminátor

- Keď je režim zaostrenia nastavený na iný ako [Multi AF], nie je možné použiť funkciu rozpoznania tváre.

- Ak je funkcia zaostrovania sledovaného objektu aktivovaná, fotoaparát bude prioritne zaostrovať na objekt, ktorý sa má sledovať.

- Niektoré položky MENU sa nemusia dať nastaviť, a to v závislosti od zvoleného režimu snímania REC. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Položky MENU nedostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

Rýchla voľba prioritného objektu
Dotykom displeja sa zobrazí rámček a potom stlačením tlačidla spúšte do polovice sa vykoná zaostrenie oblasti v rámčeku. Zaostrenie zrušíte dotykom .

### Zaostrenie objektov blízko okraja displeja

Ak nie je snímaný objekt zaostrený, vykonajte nasledovné:

1. Znovu vykonajte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v strede zameriavacieho rámčeka AF zóny (A) a potom stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite na snímaný objekt (funkcia uzamknutia AF).

1. Keď indikátor aretácie AE/AF (B) prestane blikať a začne svietiť nepretržite, vráťte sa k úplnej kompozícii záberu a stlačte tlačidlo spúšte nadoraz.

- Pokiaľ nestlačíte tlačidlo spúšte nadoraz, môžete tento postup zopakovať toľkokrát, koľko je potrebné.

Súvisiaca téma
Tracking focus
Späť na začiatok