Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Uyarılar > Pilin şarj edilmesi

## Pilin şarj edilmesi

- Verilen AC Adaptörü sadece bu fotoğraf makinesi içindir. Başka elektronik cihazlara bağlamayın. Bunu yapmanız bir arızaya neden olabilir. Ayrıca, mutlaka orijinal bir Sony AC Adaptörü kullanın.

- Şarj sırasında fotoğraf makinesinin güç/şarj lambası yanıp sönerse şarj olmakta olan pili çıkarıp, aynı pili fotoğraf makinesine doğru şekilde tekrar takın. Güç/şarj lambası tekrar yanıp sönerse bu durum bir pil arızasını veya fotoğraf makinesine belirtilen tiplerden farklı bir pilin takıldığını gösterebilir. Pilin belirtilen tipte olduğunu kontrol edin. Eğer pil belirtilen tipteyse pili çıkarın, bir başka pille veya yenisiyle değiştirin ve pilin doğru şekilde şarj olduğunu kontrol edin. Eğer şarj aleti doğru çalışıyorsa bir pil arızası olmuş olabilir.

- AC Adaptörü fotoğraf makinesine ve prize takılı olmasına rağmen güç/şarj lambası yanmıyorsa bu şarjın geçici olarak durduğunu ve hazırda bekleme konumunda olduğunu gösterir. Sıcaklık tavsiye edilen çalışma sıcaklığının dışına çıkarsa şarj otomatik olarak durur ve bekleme moduna geçer. Sıcaklık uygun aralık içine geri döndüğü zaman, şarj kaldığı yerden devam eder ve güç/şarj lambası yeniden yanar. Pili 10°C ila 30°C arasındaki bir çevre sıcaklığında şarj etmenizi tavsiye ederiz.

- Verilen AC Adaptörünü kullanarak, fotoğraf makinesine takılı pili şarj edebilirsiniz. Ayrıca, kayıttan gösterim modunda AC Adaptörü güç kaynağı olarak da kullanılabilir. Ancak, çekim modunda, AC Adaptöründen güç alınamaz. Çekim sırasında duvar prizinden elektrik beslemek için AC-LS5 AC Adaptör (ayrı olarak satılır) ve VMC-MD3 çoklu kullanım terminali kablosu (ayrı olarak satılır) gerekmektedir.

En üste geri dön