Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > REC modu ayarlama > iPanorama Taraması

## iPanorama Taraması

Birleşik görüntülerden panoramik bir görüntü oluşturmanızı sağlar. Fotoğraf makinesi insanların yüzlerini veya hareketli özneleri de otomatik olarak algılar.

1. Fotoğraf makinesini çekim moduna ayarlayın.

1. (KAYIT modu) (iPanorama Taraması)

1. Fotoğraf makinesini fotoğrafı çekilecek öznenin ucuna hizalayın ve deklanşöre basın.

- Çekim öncesinde siyah, yarı saydam bir kısım (A) gözükür. Bu kısım kaydedilmez.

- Çekim yönünü değiştirmek için (B)’ye dokunun.

1. Fotoğraf makinesini, ekrandaki ok işaretini izleyerek kılavuzun sonuna kadar (C) gezdirin.

Yüksek Çözünürlüklü panoramik görüntüler çekme
[Panorama görüntü boyutu] (Yüksek Çözünürlük) olarak ayarlanırsa 43 megapiksel boyutunda bir panoramik görüntü (10480×4096) çekilebilir.

1. Fotoğraf makinesini dik şekilde tutun.

1. Ekrandaki / tuşlarına dokunarak çekim yönünü seçin.

1. Çekim için fotoğraf makinesini döndürün.

Panoramik görüntü çekme ipuçları
Fotoğraf makinesini ekranda belirtilen yönde, sabit bir hızda, yay çizecek şekilde gezdirin. Hareketsiz özneler panorama çekimi için hareketli öznelerden daha uygundur.
Mümkün olduğu kadar kısa yarıçap.
Dikey yön
Yatay yön

- Önce odak ve pozlamayı sabitlemek için deklanşöre yarıya kadar basın. Sonra, deklanşöre sonuna kadar basın ve fotoğraf makinesini sağa sola ya da yukarı aşağı döndürün.

- Çok değişken şekillerin veya sahnelerin olduğu bir kısım ekranın bir kenarında yoğunlaşırsa görüntü kompozisyonu başarısız olabilir. Bu durumda, çerçevenin kompozisyonunu bu kısım görüntünün ortasında olacak şekilde ayarlayıp, sonra çekim yapın.

Notlar

- Verilen süre içinde fotoğraf makinesini tüm özne boyunca döndüremezseniz birleşik görüntüde gri bir bölge oluşur. Bu durumda tam bir panoramik görüntü kaydetmek için fotoğraf makinesini daha hızlı hareket ettirin.

- Birçok görüntü birbirine eklendiği için, ek yerleri düzgün kaydedilmez.

- Düşük ışık koşulları altında panoramik görüntüler bulanık çıkabilir ya da çekim başarılı olmayabilir.

- Flüoresan lamba gibi titreşen ışıklar altında, birleştirilen görüntünün parlaklığı veya rengi her zaman aynı olmaz.

- Panoramik çekimin tam açısı ve AE/AF kilitli açı parlaklık, renk ve odak bakımından çok farklıysa çekim başarılı olmaz. Bu olduğunda AE/AF kilitli açıyı değiştirin ve tekrar çekin.

- Panorama Taraması aşağıdaki durumlar için uygun değildir:

- Hareketli öznelerde

- Özneler fotoğraf makinesine çok yakınken

- Gökyüzü, kumsal plaj veya çimenlik gibi kontrastı az olan görüntülerde

- Dalgalar veya çağlayan gibi sürekli değişim içeren görüntülerde

- Aşağıdaki durumlarda panoramik görüntüler oluşturulamaz:

- Fotoğraf makinesini çok hızlı veya çok yavaş döndürürseniz.

- Fotoğraf makinesi çok fazla sarsılırsa.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

İlgili Konu
Panoramik görüntülerin izlemek üzere kaydırılması
Fotoğraf Boyutu/Panorama görüntü boyutu
En üste geri dön