Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Uyarılar > Uyarılar

## Uyarılar

Dahili bellek ve hafıza kartı yedeklemesi
Veritabanı dosyaları hakkında
Fotoğraf makinesini aşağıdaki yerlerde kullanmayın/saklamayın
Taşıma hakkında
Kullanma sıcaklıkları hakkında
Nem yoğunlaşması hakkında
Bu fotoğraf makinesinde yerleşik işlevler
Görüntü verilerinin uyumluluğu hakkında
Başka aygıtlarda film oynatma konusunda notlar
Ekran ve mercek ile ilgili notlar

### Dahili bellek ve hafıza kartı yedeklemesi

Erişim lambası yanarken fotoğraf makinesini kapatmayın, pili veya hafıza kartını çıkarmayın. Aksi taktirde, dahili bellekteki veriler veya hafıza kartı hasar görebilir. Verilerinizi korumak için mutlaka bir kopyalarını yedekleyin.

### Veritabanı dosyaları hakkında

Fotoğraf makinesine veritabanı dosyası olmayan bir hafıza kartı takıp makineyi açtığınızda hafıza kartı kapasitesinin bir kısmı otomatik olarak veritabanı dosyası oluşturmak için kullanılır. Sıradaki işlemi yapabilmeniz için biraz zaman gerekebilir.

### Fotoğraf makinesini aşağıdaki yerlerde kullanmayın/saklamayın

- Aşırı sıcak, soğuk veya nemli bir yerde
  Güneş altında park edilmiş bir otomobilin içi gibi yerlerde, fotoğraf makinesinin gövdesi deforme olabilir, bu bir arızaya neden olabilir.

- Doğrudan güneş ışığı altında veya bir ısıtıcının yakınında

Fotoğraf makinesinin gövdesi renk değiştirebilir veya deforme olabilir ve bu bir arızaya neden olabilir.

- Sert titreşimlere maruz kalan bir yerde

- Güçlü manyetik yerlerin yakınında

- Kumlu veya tozlu yerlerde
  Fotoğraf makinesinin içine kum veya toz kaçmamasına dikkat edin. Bu, fotoğraf makinesinin arızalanmasına neden olabilir ve bazı durumlarda bu arıza onarılamayabilir.

### Taşıma hakkında

Fotoğraf makinesi pantolonunuzun veya eteğinizin arka cebindeyken bir sandalyeye veya başka bir yere oturmayın çünkü bu bir arızaya veya fotoğraf makinesinin hasar görmesine neden olabilir.

### Kullanma sıcaklıkları hakkında

Fotoğraf makineniz 0°C ve 40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu aralığın dışındaki aşırı soğuk veya sıcak yerlerde çekim yapmanız tavsiye edilmez.

### Nem yoğunlaşması hakkında

- Eğer fotoğraf makinesi doğrudan doğruya soğuk bir yerden sıcak bir yere getirilirse, içinde veya dışında nem yoğunlaşabilir. Bu nem yoğunlaşması fotoğraf makinesinde bir arızaya neden olabilir.

- Nem yoğunlaşması oluşursa fotoğraf makinesini kapatın ve nemin buharlaşması için yaklaşık bir saat bekleyin. Mercek içinde nem kalmış olarak çekim yapmaya çalışırsanız, net görüntüler kaydedemeyeceğinizi unutmayın.

### Bu fotoğraf makinesinde yerleşik işlevler

- Bu kullanıcı kılavuzu TransferJet uyumlu/uyumsuz aygıtlar ve 1080 60i uyumlu aygıtlar ile 1080 50i uyumlu aygıtların tüm işlevlerini açıklar.

Fotoğraf makinenizin TransferJet işlevini destekleyip desteklemediğini veya 1080 60i ya da 1080 50i uyumlu bir aygıt olup olmadığını anlamak için, makinenin alt tarafında aşağıdaki işaretleri kontrol edin.
TransferJet uyumlu aygıt: (TransferJet)
1080 60i uyumlu aygıt: 60i
1080 50i uyumlu aygıt: 50i

- Bu fotoğraf makinesiyle çekilen 3D görüntüleri 3D uyumlu monitörlerde uzun sürelerle izlemeyin.

- Bu fotoğraf makinesiyle çekilen 3D görüntüleri 3D uyumlu bir monitörde izlediğiniz zaman, göz yorulması, yorgunluk veya mide bulantısı şeklinde rahatsızlıklar duyabilirsiniz. Bu semptomları önlemek için, izlemeye düzenli aralar vermenizi tavsiye ederiz.
  Ancak, kişiden kişiye değiştiği için gerek duyduğunuz bu araların uzunluğuna ve sıklığına kendiniz karar vermelisiniz. Herhangi bir şekilde rahatsızlık duyarsanız, kendinizi iyi hissedinceye kadar 3D görüntüler izlemeyi bırakın ve gerekirse bir hekime danışın. Ayrıca bu fotoğraf makinesini bağladığınız veya birlikte kullandığınız aygıtla birlikte verilen kullanma kılavuzuna da başvurun.

Bir çocuğun (özellikle 6 yaşın altındaki çocukların) görme duyusunun hala gelişme aşamasında olduğunu unutmayın. Çocuğunuzun 3D görüntüler izlemesine izin vermeden önce bir çocuk veya göz doktoruna danışın ve böyle görüntüler izlediği zaman mutlaka yukarıda belirtilen önlemleri almasını sağlayın.

### Görüntü verilerinin uyumluluğu hakkında

- Bu fotoğraf makinesi JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) tarafından belirlenen DCF (Design rule for Camera File system) evrensel standardıyla uyumludur.

- Sony bu fotoğraf makinesinin başka donanımlarla kaydedilmiş veya düzenlenmiş görüntüleri ya da diğer donanımların bu makine ile kaydedilmiş görüntüleri kayıttan göstereceğini garanti etmez.

### Başka aygıtlarda film oynatma konusunda notlar

- Bu fotoğraf makinesi MPEG-4 AVC/H.264 High Profile formatlı kayıt için AVCHD kullanır. Bu fotoğraf makinesiyle AVCHD formatında kaydedilen videolar aşağıdaki aygıtlarla oynatılamaz.

- High Profile desteklemeyen AVCHD formatıyla uyumlu başka aygıtlar

- AVCHD formatıyla uyumlu olmayan aygıtlar

Bu fotoğraf makinesi MP4 formatlı kayıt için MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile kullanır. Bu nedenle, bu fotoğraf makinesiyle MP4 formatında kaydedilmiş videolar MPEG-4 AVC/H.264 formatını destekleyenler dışındaki aygıtlarda oynatılamaz.

- Yüksek tanımlı bir görüntü kalitesindeki (HD) bir diski sadece AVCHD formatlı kayıttan gösterim cihazlarında oynatabilirsiniz. Bir DVD oynatıcı veya DVD kayıt cihazı yüksek tanımlı görüntü kalitesinde (HD) kaydedilmiş bir diski oynatamaz çünkü AVCHD formatıyla uyumlu değildir. Ayrıca, AVCHD formatında kaydedilmiş yüksek tanımlı görüntü kalitesinde (HD) bir diski bir DVD oynatıcıya veya DVD kayıt cihazına takarsanız bu diski çıkartamayabilirsiniz.

### Ekran ve mercek ile ilgili notlar

- Ekran son derece yüksek hassasiyetli teknolojiyle imal edildiği için piksellerin %99,99’undan daha fazlası etkin kullanımdadır. Ancak, ekran üzerinde bazı küçük siyah ve/veya parlak (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil renkli) noktalar görülebilir. Bu noktalar imalat sürecinin normal bir sonucudur ve görüntü kaydını etkilemez.

- Ekranın üzerine su damlacıkları ya da başka sıvılar sıçrar ve ekranı ıslatırsa ekranı derhal yumuşak bir bez ile silin. Sıvıların ekran yüzeyinde kalması kaliteyi bozabilir ve arızaya neden olabilir.

- Ekranın veya merceğin uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakılması arızalara yol açabilir. Fotoğraf makinesini bir pencere yakınına veya açık bir alana koyarken dikkatli olun.

- Ekrana baskı yapmayın. Ekranın rengi bozulabilir veya bir arızaya neden olabilir.

- Soğuk bir yerde ekran üstünde görüntülerin izi kalabilir. Bu bir arıza değildir.

- Hareketli merceği çarpmamaya ve üzerine güç uygulamamaya dikkat edin.

En üste geri dön