Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Використання фотоапарата з комп’ютером > Рекомендоване комп’ютерне середовище > Рекомендоване комп’ютерне середовище (Windows)

## Рекомендоване комп’ютерне середовище (Windows)

Для використання програм «PMB», «Music Transfer» та «PMB Portable», які додаються, а також для імпортування зображень за допомогою USB-з’єднання рекомендовано використовувати описане нижче комп’ютерне середовище.

Операційна система (попередньо встановлена) | Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7 SP1
Інше | Центральний процесор: Intel Pentium III 800 МГц або потужніший (для відтворення/редагування відео високої чіткості: Intel Core Duo 1,66 ГГц або потужніший/Intel Core 2 Duo 1,66 ГГц або потужніший (для обробки відео у форматі HD FX/HD FH потрібен Intel Core 2 Duo 2,26 ГГц або потужніший)) Пам’ять: 512 Мб або більше (для відтворення/редагування відео високої чіткості: 1 Гб або більше) Жорсткий диск: Простір на диску, необхідний для встановлення—приблизно 500 Мб Екран: Роздільна здатність екрана: 1024 × 768 точок або більше

*1 64-розрядні версії та версія Starter (Edition) не підтримуються.
Для використання функції запису дисків потрібний пакет Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 або новішої версії.
*2 Starter (Edition) не підтримується.
Примітки

- У середовищі, що базується на оновленні операційних систем, зазначених вище, а також у середовищі з альтернативним завантаженням належне функціонування не гарантується.

- У разі підключення двох або більше USB-пристроїв до одного комп’ютера, деякі пристрої, у тому числі й цей фотоапарат, можуть не працювати залежно від типу USB-пристроїв, що використовуються.

- Підключення фотоапарата до порту USB, сумісного з Hi-Speed USB (USB 2.0), дає змогу покращити перенесення даних (високошвидкісне перенесення), оскільки фотоапарат сумісний з інтерфейсом Hi-Speed USB (USB 2.0).

- Коли комп’ютер переходить з режиму очікування або сплячого режиму у режим роботи, зв’язок між фотоапаратом і комп’ютером може відновитися в обох пристроях не одночасно.

Нагору