Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Про цей фотоапарат > Пристрій для інтелектуального спостереження (IPT-DS2)

## Пристрій для інтелектуального спостереження (IPT-DS2)

Вказівки з кріплення фотоапарата до Пристрій для інтелектуального спостереження
Знімок на вим. на плескання
Поворот і поперед. перегляд
Пристрій для інтелектуального спостереження Пристрій для інтелектуального спостереження (IPT-DS2) (продається окремо) дозволяє виконувати автоматичну зйомку, забезпечуючи розпізнавання фотоапаратом облич людей. Нижче перелічено функції, які доступні лише за умови підключення фотоапарата до пристрою Пристрій для інтелектуального спостереження.
Докладніші відомості можна переглянути в інструкції з користування, що додається до Пристрій для інтелектуального спостереження.

### Вказівки з кріплення фотоапарата до Пристрій для інтелектуального спостереження

Встановіть фотоапарат об’єктивом у напрямку до логотипу SONY на Пристрій для інтелектуального спостереження.

### Знімок на вим. на плескання

Якщо двічі плеснути в долоні, пристрій Пристрій для інтелектуального спостереження вмикається і починає пошук об’єкта зйомки у напрямку, звідки почулися оплески, в режимі зйомки за командою.

1. У режимі автоматичної зйомки натисніть кнопку MENU (стоп) на пристрої Пристрій для інтелектуального спостереження.

1. Виберіть на фотоапараті пункт MENU [Знімок на вим. на плескання] [Увімк.].

1. Дивлячись на пристрій Пристрій для інтелектуального спостереження, двічі плесніть у долоні.

Індикатор автоспуску починає блимати і запускається зйомка за командою.
Примітки

- Якщо плеснути в долоні безпосередньо перед фотоапаратом, пристрій може почати шукати об’єкт зйомки у протилежному напрямку.

- Якщо кут обертання налаштовано на 180 або 90 градусів, Пристрій для інтелектуального спостереження шукатиме об’єкти зйомки лише в цьому діапазоні.

- Залежно від обстановки чи умов ця функція може не працювати належним чином, особливо у таких ситуаціях:

- якщо плеснути в долоні на відстані понад 2 метри від Пристрій для інтелектуального спостереження;

- якщо плескання погано чути;

- якщо інтервал між оплесками перевищує 1 секунду;

- якщо гучність звуків навколо Пристрій для інтелектуального спостереження перевищує гучність плескання;

- якщо лунають два інші звуки, схожі на оплески;

- якщо Пристрій для інтелектуального спостереження встановлено у місці, де сильно дме вітер;

- якщо торкатися фотоапарата поблизу мікрофона;

- якщо Пристрій для інтелектуального спостереження встановлено поблизу гучномовця;

- якщо в приміщенні гучне відлуння.

- Якщо ви не користуєтеся функцією [Знімок на вим. на плескання], виберіть у пункті [Знімок на вим. на плескання] налаштування [Вимк.], щоб уникнути помилкового спрацювання.

### Поворот і поперед. перегляд

Відразу після зйомки за командою фотоапарат автоматично показує зняте зображення, обертаючись екраном до об’єкту зйомки.

1. У режимі автоматичної зйомки натисніть кнопку MENU (стоп) на пристрої Пристрій для інтелектуального спостереження.

1. У MENU фотоапарата виберіть [Поворот і поперед. перегляд] [Увімк.].

Примітка

- Фотоапарат сумісний з режимом зйомки за командою (фотозйомка/інтелектуальна панорамна зйомка).

Нагору