Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розмір фотозн./Розмір панор. зображення

## Розмір фотозн./Розмір панор. зображення

Розмір зображення у режимі зйомки фотографій
Розмір тривимірного зображення
Розмір зображення у режимі простої зйомки
Розмір зображення у режимі панорамної зйомки
Розмір зображення визначає розмір файлу, який записується під час зйомки зображень.
Чим більший розмір зображення, тим більше деталей відображатиметься у випадку друку зображення на папері великого формату. Чим менший розмір зображення, тим більше зображень можна записати.
Про «якість зображення» і «розмір зображення»
Цифрове зображення є сукупністю маленьких точок, що називаються пікселями. Якщо зображення містить велику кількість пікселів (A), воно має великий розмір, займає багато місця у пам’яті і відображає найменші деталі. «Розмір зображення» визначається кількістю пікселів. Хоча на екрані фотоапарата різницю помітити неможливо, відображення дрібних деталей і тривалість обробки даних відрізняються, коли зображення друкується або відтворюється на екрані комп’ютера.

1. Розмір знімка: 16M

4608 пікселів × 3456 пікселів = 15925248 пікселів

1. Розмір знімка: VGA

640 пікселів × 480 пікселів = 307200 пікселів
Багато пікселів (Висока якість зображення і великий розмір файлу)
Мало пікселів (Низька якість зображення, проте малий розмір файлу)

### Розмір зображення у режимі зйомки фотографій

1. (Розмір фотозн.) потрібний розмір

Якщо кнопка не відображається у лівій частині екрана, торкніться MENU.

| Розмір фотографії | Призначення | Відображення на екрані
| (4608×3456) | Для відбитків до формату A3+ | Зображення відображаються у форматі 4:3.
| (3648×2736) | Для відбитків до формату A3
| (2592×1944) | Для знімків від 10×15 см до розміру A4
| (640×480) | Для надсилання електронною поштою
| (4608×2592) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3 | Зображення відображатимуться у форматі повного екрана.
| (1920×1080) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

### Розмір тривимірного зображення

1. MENU (Розмір фотозн.) потрібний розмір

| (4608×3456) | Для відбитків до формату A3+
| (4608×2592) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3

Примітка

- У разі друку фотографій, знятих у форматі 16:9, або панорамних знімків обидва краї знімка може бути обрізано.

### Розмір зображення у режимі простої зйомки

1. MENU (Розмір фотозн.) потрібний розмір

| Великий | Виконується зйомка зображень розміром [16M].
| Малий | Виконується зйомка зображень розміром [5M].

### Розмір зображення у режимі панорамної зйомки

1. MENU (Розмір панор. зображення) потрібний розмір

Якщо кнопка не відображається у лівій частині екрана, торкніться MENU.

| (16:9) (Горизонтально: 1920 × 1080) | Формат [16:9] доступний лише для 3D-зйомки.
| (Стандартний) (Горизонтально: 4912 × 1080) (Вертикально: 3424 × 1920) | Зйомка зображень стандартного розміру.
| (Широкий) (Горизонтально: 7152 × 1080) (Вертикально: 4912 × 1920) | Зйомка широкоформатних зображень.
| (Висока роздільна здатність) (Горизонтально: 10480 × 4096) | Панорамна зйомка з високою роздільною здатністю в 43М.

Примітка

- Якщо панорамні зображення формату [Висока роздільна здатність] не вдається надрукувати через великий розмір, скористайтеся функцією зміни розміру, яку надає програмне забезпечення «PMB», яке додається. Програма «PMB» дає змогу зменшувати розмір панорамних зображень, знятих у режимі [Висока роздільна здатність] до 50% і більше.

Нагору