Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Батарея і живлення

## Батарея і живлення

Неможливо вставити у фотоапарат батарею.

- Упевніться, що батарея встановлюється в належному напрямку, і вставляйте батарею, доки важіль виштовхування батареї не буде заблоковано.

Фотоапарат не вмикається.

- Після того, як батарею було встановлено у фотоапарат, може знадобитися деякий час для початку подачі живлення.

- Перевірте, чи правильно встановлено батарею.

- Батарея розряджена. Зарядіть батарею.

- Контакти батареї брудні. Обережно усуньте бруд за допомогою м’якої ганчірки.

- Перевірте, чи використовується батарея NP-BN або NP-BN1.

Живлення раптово вимикається.

- З метою захисту, залежно від температури фотоапарата і батареї, живлення може вимкнутись автоматично. У такому випадку перед вимкненням фотоапарата на екрані відобразиться повідомлення.

- Якщо для параметра [Економія живл.] встановлено значення [Стандартний] або [Stamina], і фотоапарат увімкнено, але з ним не виконується жодних операцій протягом певного часу, він автоматично вимикається для запобігання зайвому споживанню ресурсу батареї. Увімкніть фотоапарат ще раз.

На індикаторі неправильно відображається залишковий заряд батареї.

- Це трапляється, якщо фотоапарат використовується в умовах дуже високої або дуже низької температури.

- Залишковий заряд батареї на індикаторі відрізняється від поточного. Для коригування індикації заряду повністю розрядіть, а тоді зарядіть батарею. За певних обставин індикатор рівня заряду батареї може відображати невірну інформацію.

- Із часом та внаслідок частого використання ємність батареї потроху зменшується. Якщо тривалість роботи батареї суттєво зменшилась, можливо, варто замінити її на нову.

Під час заряджання батареї блимає індикатор живлення/заряджання на фотоапараті.

- Перевірте, чи використовується батарея NP-BN або NP-BN1.

- Індикатор живлення/заряджання на фотоапараті блимає час від часу, якщо використовується батарея, якою тривалий час не користувалися. У таких випадках потрібно вийняти батарею з фотоапарата і встановити її ще раз.

- Детальніше читайте у розділі «Батарея» [Додатково].

Батарея не заряджена, навіть якщо індикатор живлення/заряджання вимкнено, і заряджання завершено.

- Це трапляється, якщо фотоапарат використовується в умовах дуже високої або дуже низької температури. Батарею слід заряджати за відповідної температури від 10°C до 30°C.

Нагору