Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Unterwasser-Weißabgleich

## Unterwasser-Weißabgleich

Damit können Sie den Farbton einstellen, wenn die Kamera auf den Modus [Unterwasser] in „Szenenwahl“ bzw. auf [Unterw. -iSchwenkpanorama] in [Panorama-Aufnahmeszene] eingestellt wird.

1. MENU (Unterwasser-Weißabgleich) gewünschter Modus

| (Auto) | Die Farbtöne werden automatisch auf die Unterwasserbedingungen abgestimmt, um natürlich wirkende Farben zu erhalten.
| (Unterwasser 1) | Anpassung an Unterwasserbedingungen mit starken Blautönen.
| (Unterwasser 2) | Anpassung an Unterwasserbedingungen mit starken Grüntönen.
| (Ein-Tasten-Druck) | Stellt den Weißabgleich abhängig von der Lichtquelle ein. Die im Modus [Ein-Tasten-Einst.] gespeicherte weiße Farbe wird zum Grundweiß. Benutzen Sie diesen Modus, wenn [Auto] und andere Einstellungen keine getreuen Farben liefern.
| (Ein-Tasten-Einst.) | Speichert die Grundfarbe Weiß, die im Modus [Ein-Tasten-Druck] verwendet wird. [Details]

Hinweise

- Je nach der Farbe des Wassers liefert der Unterwasser-Weißabgleich eventuell keine korrekten Ergebnisse, obwohl Sie [Unterwasser 1] oder [Unterwasser 2] gewählt haben.

- Wenn der Blitz auf [Ein] eingestellt ist, kann der Unterwasser-Weißabgleich nur auf [Auto], [Ein-Tasten-Druck] oder [Ein-Tasten-Einst.] eingestellt werden.

- Die mit [Weißabgleich] und [Unterwasser-Weißabgleich] geladene Weißreferenz wird getrennt gespeichert.

Verwandtes Thema
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben