Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Υποβρύχια ισορ. λευκού

## Υποβρύχια ισορ. λευκού

Προσαρμόζει το χρωματικό τόνο όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία [Υποβρύχια] στην επιλογή σκηνικού ή [i-ημικυκλικό πανόρ. υποβρύχια] σε [Σκηνή λήψης πανοράματος].

1. MENU (Υποβρύχια ισορ. λευκού) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Προσαρμόζει αυτόματα τους χρωματικούς τόνους για υποβρύχιες συνθήκες για να εμφανίζονται τα χρώματα φυσικά.
| (Υποβρύχια 1) | Προσαρμόζει για υποβρύχιες συνθήκες όταν το μπλε είναι έντονο.
| (Υποβρύχια 2) | Προσαρμόζει για υποβρύχιες συνθήκες όταν το πράσινο είναι έντονο.
| (Ένα πάτημα) | Προσαρμόζει την ισορροπία λευκού ανάλογα με την πηγή φωτός. Το λευκό χρώμα που είναι απομνημονευμένο στη λειτουργία [Ρύθμιση ενός πατήματος] γίνεται το βασικό λευκό χρώμα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν το [Αυτόματα] και οι άλλες ρυθμίσεις δεν παρέχουν ακριβή χρώματα.
| (Ρύθμιση ενός πατήματος) | Απομνημονεύει το βασικό λευκό χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία [Ένα πάτημα]. [Πληροφ.]

Παρατηρήσεις

- Ανάλογα με το χρώμα του νερού, η υποβρύχια ισορροπία λευκού μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά ακόμα κι αν επιλέξετε [Υποβρύχια 1] ή [Υποβρύχια 2].

- Όταν το φλας είναι [Ναι], η υποβρύχια ισορροπία λευκού μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε [Αυτόματα], [Ένα πάτημα] ή [Ρύθμιση ενός πατήματος].

- Η αναφορά λευκού που φορτώνεται με τη χρήση [Ισορροπία λευκού] και [Υποβρύχια ισορ. λευκού] αποθηκεύεται ξεχωριστά.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή