Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Αριθμός ακίνητων εικόνων και εγγράψιμος χρόνος ταινιών > Εγγράψιμος χρόνος ταινιών

## Εγγράψιμος χρόνος ταινιών

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους κατά προσέγγιση μέγιστους χρόνους εγγραφής. Αυτοί είναι οι συνολικοί χρόνοι για όλα τα αρχεία ταινιών. Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την κάρτα μνήμης.
(h (ώρα), m (λεπτό))

Ποιότητα/Μέγεθος | Εσωτερική μνήμη | Κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν την κάμερα
Περίπου 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) | — | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 45 m) | 7 h 20 m (5 h 30 m)
MP4 12M | — | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M | — | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M | — | 1 h 10 m | 2 h 20 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

Ο αριθμός σε ( ) είναι ο ελάχιστος εγγράψιμος χρόνος.
Η συνεχόμενη λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά τη φορά. Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου ταινίας μορφής MP4 είναι μέχρι περίπου 2 GB.
Παρατήρηση

- Ο εγγράψιμος χρόνος ταινιών διαφέρει επειδή η κάμερα είναι εξοπλισμένη με σύστημα VBR (Variable Bit Rate), το οποίο ρυθμίζει αυτόματα την ποιότητα εικόνας ανάλογα με το σκηνικό λήψης.
  Όταν εγγράφετε ένα θέμα που κινείται γρήγορα, η εικόνα είναι πιο καθαρή αλλά ο εγγράψιμος χρόνος είναι πιο σύντομος επειδή απαιτείται περισσότερη μνήμη για την εγγραφή.
  Ο εγγράψιμος χρόνος επίσης διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα ή τις ρυθμίσεις ποιότητας/μεγέθους εικόνας.

Πίσω στην κορυφή