Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > ISO

## ISO

Ajusta la sensibilidad luminosa cuando la cámara está ajustada a Programa automático o está seleccionado [Submarino] en Selección escena. En Modo película, [ISO] se fija a [Auto]. No se pueden cambiar los ajustes.

1. MENU (ISO) modo deseado

| (Auto) | Establece la sensibilidad ISO automáticamente.
| /////// | Puede reducir el desenfoque de la imagen en lugares oscuros o con motivos que se mueven aumentando la sensibilidad ISO (seleccione un número más alto). Los ajustes ISO más altos que [ISO6400] se logran utilizando tecnología [Zoom Imag. Clara] y tomas de ráfaga superpuestas.

Nota

- Cuando [ISO] está ajustado a [ISO6400] o [ISO12800], lleva algún tiempo grabar una imagen, porque la cámara superpone la imagen. El flash no funcionará con estos ajustes.

Ajuste de la sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado)
La sensibilidad ISO es una clasificación de velocidad para soportes de grabación que llevan un sensor de imagen que recibe luz. Aun cuando la exposición sea igual, las imágenes variarán dependiendo de la sensibilidad ISO.
Sensibilidad ISO alta
Graba una imagen brillante incluso en lugares oscuros a la vez que aumenta la velocidad de obturación para reducir el desenfoque.
Sin embargo, la imagen tiende a alterarse.
Sensibilidad ISO baja
Graba una imagen de tonalidad más suave.
Sin embargo, cuando la exposición sea insuficiente, la imagen podrá volverse más oscura.
Tema relacionado
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio