Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de su ordenador > Entorno de ordenador recomendado > Entorno de ordenador recomendado

## Entorno de ordenador recomendado

El entorno de ordenador recomendado cuando se utilizan los software “PlayMemories Home” (Windows) y “Music Transfer” (Windows/Mac) y cuando se importan imágenes a través de una conexión USB es el siguiente.

#### Windows

SO (preinstalado) | Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7 SP1
CPU | Intel Pentium III 800 MHz o más rápido (Para reproducir/editar las películas de alta definición: Intel Core Duo 1,66 GHz o más rápido/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz o más rápido (Cuando se procesan películas AVC HD (FX/FH) se requiere Intel Core 2 Duo 2,26 GHz o más rápido.)
Memoria | Windows XP: 512 MB o más (se recomienda 1 GB o más.) Windows 7/Windows Vista: 1 GB o más
Disco duro (Espacio en disco duro requerido para la instalación) | Aproximadamente 500 MB
Pantalla | 1 024×768 puntos o más

*1 Las ediciones de 64 bits y Starter (Edition) no se admiten.
Se requiere Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 o posterior para crear un disco instalando la “Función adicional”.
*2 Starter (Edition) no se admite.

#### Mac

SO (preinstalado) | Conexión USB: Mac OS X (v10,3 a v10,7) Music Transfer: Mac OS X v10,4 a v10,7*

* Equipado con Procesador Intel
Notas

- La operación no está garantizada en un entorno basado en una actualización de los sistemas operativos descritos arriba ni en un entorno de inicio múltiple.

- Si conecta dos o más dispositivos USB a un solo ordenador al mismo tiempo, es posible que algunos dispositivos, incluida la cámara, no funcionen, según el tipo de dispositivos USB que esté utilizando.

- La conexión de la cámara utilizando una interfaz USB que sea compatible con Hi-Speed USB (USB 2.0) permite realizar una transferencia avanzada (transferencia de alta velocidad), porque la cámara es compatible con Hi-Speed USB (USB 2.0).

- Cuando su ordenador reanude la actividad desde un modo de ahorro de energía o suspensión, es posible que la comunicación entre la cámara y su ordenador no se recupere en los dos al mismo tiempo.

Volver al principio