Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise d’images panoramiques > Prise d’images panoramiques

## Prise d’images panoramiques

Vous permet de créer une image panoramique à partir d’images composées. L’appareil détecte aussi automatiquement les visages de personnes ou les sujets en mouvement.

1. Placez le commutateur de mode sur (Panorama par balayage) puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).

1. Sélectionnez une orientation de prise de vue à l’aide de /// (côté haut/bas/droit/gauche) de la molette de commande.

1. Alignez l’appareil avec l’extrémité du sujet à prendre et enfoncez complètement le déclencheur.

A : Cette partie ne sera pas enregistrée.

1. Panoramiquez l’appareil jusqu’à l’extrémité du guide (B), en suivant l’indication sur l’écran.

Conseils pour la prise d’une image panoramique
Panoramiquez l’appareil en arc à une vitesse constante dans le sens indiqué sur l’écran. Les sujets au repos sont plus adaptés à la prise de vue panoramique que les sujets en mouvement.
Rayon le plus court possible.
Sens vertical
Sens horizontal

- Tout d’abord, enfoncez le déclencheur à mi-course afin de pouvoir verrouiller la mise au point, l’exposition et la balance des blancs. Puis enfoncez complètement le déclencheur et panoramiquez ou inclinez l’appareil.

- Si une section avec des formes ou un paysage très variés est concentrée au bord d’un écran, la composition de l’image peut échouer. Dans ce cas, réglez la composition du cadre de sorte que la section soit au centre de l’image, puis effectuez à nouveau la prise de vue.

Remarques

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur l’image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l’appareil pour enregistrer une image panoramique complète.

- Plusieurs images étant jointes ensemble, la partie de jointure ne sera pas enregistrée régulièrement.

- Lorsque l’angle total de la prise de vue panoramique et l’angle verrouillé AE/AF sont très différents en ce qui concerne la luminosité, la couleur et la mise au point, la prise de vue ne sera pas réussie. Si cela se produit, modifiez l’angle verrouillé AE/AF et recommencez la prise de vue.

- Vous ne pouvez pas créer d’images panoramiques dans les situations suivantes :

- Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement.

- Il y a trop de tremblement de l’appareil.

Rubrique associée
Affichage des images panoramiques par défilement
Scène enreg. en panorama
Taille image fixe/Taille d’image panoramique
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut