Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Balance blanc sous l’eau

## Balance blanc sous l’eau

Permet de régler les tonalités de couleur lorsque l’appareil se trouve en mode [Sous l’eau] en Sélection scène ou [iPanor. par balayage sous l’eau] en [Scène enreg. en panorama].

1. MENU (Balance blanc sous l’eau) le mode souhaité

| (Auto) | Ajuste automatiquement les tonalités de couleur pour des conditions sous l’eau afin que les couleurs paraissent naturelles.
| (Sous l’eau 1) | Ajuste pour des conditions sous l’eau où le bleu est fort.
| (Sous l’eau 2) | Ajuste pour des conditions sous l’eau où le vert est fort.
| (Press. Uniq) | Effectue un réglage de la balance des blancs en fonction de la source de lumière. La couleur blanche mémorisée en mode [Rég pres uniq] devient la couleur blanche de base. Utilisez ce mode lorsque [Auto] et les autres réglages ne fournissent pas des couleurs fidèles.
| (Rég pres uniq) | Mémorise la couleur blanche de base qui sera utilisée en mode [Press. Uniq]. [Détails]

Remarques

- Selon la couleur de l’eau, il se peut que la Balance blanc sous l’eau ne fonctionne pas correctement même si vous sélectionnez [Sous l’eau 1] ou [Sous l’eau 2].

- Lorsque le flash est [Activé], la balance des blancs sous l’eau ne peut être réglée que sur [Auto], [Press. Uniq] ou [Rég pres uniq].

- Les références de blanc chargées à l’aide de [Bal blanc] et [Balance blanc sous l’eau] sont stockées séparément.

Rubrique associée
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut