Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > ISO

## ISO

Podešava osvjetljenje kad se fotoaparat u Odabiru scene postavi na Programsku automatiku ili [Podvodno]. U načinu videozapisa [ISO] je blokiran na [Autom.]. Ne možete mijenjati postavke.

1. MENU (ISO) željeni način

| (Autom.) | ISO osjetljivost se podešava automatski.
| /////// | Zamućenje slike na tamnim mjestima ili s pomičnim objektima možete smanjiti ako povećate ISO osjetljivost (odaberite veći broj). ISO postavke veće od [ISO6400] postižu se pomoću tehnologije [Zum za jasnu sliku] i brzog snimanja slika s preklapanjem.

Napomena

- Kad se [ISO] podesi na to [ISO6400] ili [ISO12800], potrebno je malo vremena dok se slika snimi zato što fotoaparat preklapa sliku. S ovim postavkama bljeskalica ne funkcionira.

Podešavanje ISO osjetljivosti (Preporučeni indeks ekspozicije)
ISO osjetljivost predstavlja raspon brzine za medij snimanja koji uključuje senzor slike za primanje svjetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati ovisno o ISO osjetljivosti.
Visoka ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabe svjetlosti a smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
Međutim velika će osjetljivost povećati šum slike.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
Povezana tema
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh