Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Visione delle immagini su un televisore > Visione delle immagini 3D su un TV 3D > Visione delle immagini 3D su un TV 3D

## Visione delle immagini 3D su un TV 3D

È possibile guardare le immagini 3D registrate sulla fotocamera nel formato 3D collegando la fotocamera ad un televisore 3D usando un cavo HDMI (in vendita separatamente).
Consultare anche le istruzioni per l’uso in dotazione con il televisore.

1. Spegnere sia la fotocamera che il televisore.

1. Collegare la fotocamera al televisore usando un cavo HDMI (in vendita separatamente).

A: Presa HDMI
B: Cavo HDMI

1. Accendere il televisore e impostare l’ingresso.

1. Premere il tasto (Riproduzione) per accendere la fotocamera.

1. MENU (Visione 3D) sulla rotella di controllo

Le immagini riprese con la fotocamera appaiono sul televisore.

1. Selezionare le immagini e impostare il modo desiderato usando la rotella di controllo.

Rotella di controllo | Azione
| Riproduce facendo scorrere le immagini riprese nel modo di Panorama in movimento 3D. Premere / per spostare la direzione dello scorrimento. Quando si riproduce un’immagine 3D ripresa nella dimensione di immagine [16:9], la riproduzione con scorrimento non è disponibile.
| Riproduce continuamente solo le immagini 3D.
/ | Immagine precedente
/ | Immagine successiva
| Termina la riproduzione 3D.

- È possibile cambiare la scala dello zoom per i fermi immagine 3D usando la leva W/T (zoom).

Note

- Quando si seleziona il modo (Visione 3D), si visualizzano solo le immagini 3D.

- Se si riproduce un’immagine ripresa nel modo [Panorama in movimento 3D] con la direzione di ripresa impostata su su o giù, l’immagine viene riprodotta orizzontalmente sul televisore.

- Il suono del segnale acustico è fissato su [Scatto].

- Non collegare la fotocamera e l’apparecchio da collegare usando i terminali di uscita. Quando la fotocamera e il televisore sono collegati usando i terminali di uscita, non vengono prodotti il video e l’audio. Un collegamento simile può anche causare problemi alla fotocamera e/o all’apparecchio collegato.

- Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente con alcuni televisori. Per esempio, si potrebbe non essere in grado di guardare un video sul televisore, emettere nel modo 3D o sentire l’audio dal televisore.

- Usare un cavo HDMI con il logo HDMI.

- Quando si collega la fotocamera ad un televisore, usare un cavo HDMI che può essere collegato alla minipresa sul lato della fotocamera e alla presa del televisore.

- La registrazione potrebbe interrompersi automaticamente per proteggere la fotocamera dopo un periodo di tempo quando si riprendono i filmati nella condizione in cui la fotocamera e il televisore sono collegati da un cavo HDMI (in vendita separatamente).

- Aprire completamente il coperchio HDMI quando si inserisce il cavo HDMI nella fotocamera.

Argomento collegato
Visione 3D
Torna all’inizio