Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Autom. superiore

## Autom. superiore

La fotocamera combina l’Identificazione scena e la tecnologia dell’immagine ad alta qualità per riprendere automaticamente le immagini con le impostazioni ottimali.

1. Impostare l’interruttore del modo su (Fermo immagine).

1. Girare la rotella di controllo per selezionare (Autom. superiore). [Dettagli]

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

La fotocamera riprende le immagini di raffica quando è necessario e sovrappone le immagini multiple. Sovrapponendo le immagini, la fotocamera registra un’immagine con meno sfocatura del soggetto e disturbi.
Qual è la differenza tra il modo di Regolaz. autom. superiore e il modo di Regolaz. autom. intelligente?
Nel modo di Regolaz. autom. superiore, la fotocamera riprende le immagini di raffica in base alla scena identificata, quindi crea una composizione delle immagini di raffica (Ripresa a sovrapposizione).
La fotocamera corregge automaticamente la controluce e riduce i disturbi sovrapponendo le immagini, perciò risulta un’immagine di qualità superiore rispetto al modo di Regolaz. autom. intelligente.
: Identificazione scena
Scena notturna
Ritratto notturno
Controluce
Ritratto in controluce
Panorama
Macro
Ritratto
Bambino
Riflettore
Luce bassa
Treppiede
Sposta
: Esecuzione della sovrapposizione
Crepuscolo senza treppiede
Riduz. sfocatura per movim.
Correz. di controluce HDR

- La fotocamera seleziona automaticamente un modo di sovrapposizione in base alla scena identificata e (sovrapposizione) appare sullo schermo.

Note

- Quando la fotocamera sovrappone le immagini, ci vuole più tempo per registrare un’immagine.

- In condizioni di luce bassa come le scene notturne, impostare [Flash] su [Disattivato] per ottenere l’effetto ottimale delle immagini sovrapposte.

Argomento collegato
Identificazione scena
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio