Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Ta stillbilder > Zoom (stillbilder)

## Zoom (stillbilder)

Tilgjengelig zoom
Zoomeforstørrelse
Du kan forstørre bilder ved hjelp av W/T-spaken (zoom) under fotografering. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil 5×.
Med optisk zoom forstørrer du bildet uten samtidig å redusere den opprinnelige bildekvaliteten.

1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

1. Skyv W/T-spaken (zoom).

Skyv spaken i T-retningen for å zoome inn og i W-retningen for å zoome ut.
Merk

- Zoomfunksjonen er låst til W-retningen i følgende situasjoner:

- I [i-Panoramafotografering]

- I [3D-panorama]

- I [Flervinkelpanorama]

### Tilgjengelig zoom

Du kan kombinere enkelte av zoominnstillingene for å oppnå kraftig forstørrelse når du zoomer inn. Ikonet på skjermen endres i samsvar med zoomtypen du bruker.

1. Zoom med opprinnelig bildekvalitet

(Selv om du overskrider 5× forstørrelse i området for optisk zoom, kan du fortsatt ta stillbilder uten at den opprinnelige bildekvaliteten reduseres.)

1. () [Klart bilde-zoom]:

Zoom med en bildekvalitet som ligger nær den opprinnelige [Detaljer]

1. () [Digital zoom]:

Lavere bildekvalitet enn den opprinnelige [Detaljer]

| Operasjon | Innstillinger | Zoomindikator
A | Bare bruk av optisk zoom | Størrelsen på stillbilder: [16M] [Klart bilde-zoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
B | Zoom uten redusert bildekvalitet | Størrelsen på stillbilder: andre enn [16M] [Klart bilde-zoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
C | Ta klare bilder ved hjelp av [Klart bilde-zoom] (tett opptil opprinnelig bildekvalitet) | [Klart bilde-zoom]: [På] [Digital zoom]: [Av] |
D | Zoom til maksimal forstørrelse | [Klart bilde-zoom]: [På] [Digital zoom]: [På] [For enkelte innstillinger vil Klart bilde-zoom] kanskje ikke være tilgjengelig. [Detaljer] | Når [Klart bilde-zoom] ikke er tilgjengelig

### Zoomeforstørrelse

Hvilke zoomområder som støttes, avhenger av innstillingene for bildestørrelse. Tabellen nedenfor viser et sammendrag av zoomområder med [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom] slått [På].

Bildestørrelse | Operasjon | D: Zoom med maksimalt zoomområde*1
A: Otisk zoom | B: Zoom etter område uten redusert bildekvalitet (inkludert 5× optisk zoom) | C: Zoom med [Klart bilde-zoom] [På]
16M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,3× | 12× | 25×
5M | 5× | 8,9× | 17× | 35×
VGA | 5× | 36× | 72× | 72×*2
16:9(12M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 24× | 48×

*1 Maksimalt zoomområde vil si den kraftigste forstørrelsen som kan oppnås uten tap av bildekvalitet (inkludert 5× optisk zoom) gjennom kombinasjonen av [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom]. Maksimalt zoomområde varierer etter innstillingene. Maksimalt zoomområde for standardinnstillingen er den samme som når [Klart bilde-zoom] er slått [På]. [Detaljer]
*2 Når [Bildestørrelse] er angitt som [VGA], begrenses [Digital zoom]. Maksimalt zoomområde er 72×.
Merknader

- Standardinnstillingen for [Klart bilde-zoom] er [På].

- Standardinnstillingen for [Digital zoom] er [Av]. Slå [Digital zoom] [På] hvis du godtar tap av bildekvalitet ved forstørring av bilder. [Detaljer]

- Standardinnstillingen for [Bildestørrelse] er [16M]. For å endre zoomområdet endrer du [Bildestørrelse]. [Detaljer]

- I følgende situasjoner er ingen andre zoomfunksjoner enn optisk zoom tilgjengelig:

- I [i-Panoramafotografering]

- I [Bildeeffekt]

- I [Gjøre bakgrunnen uskarp]

- Når smilutløserfunksjonen er aktivert.

- Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

- Hvis (Motlyskorreksjon HDR) er angitt i Scenevalg.

- Funksjonen for ansiktsgjenkjenning fungerer ikke når du bruker andre zoomfunksjoner enn optisk zoom.

Til toppen