Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > ISO

## ISO

Justerer lysfølsomheten når Program auto eller [Under vann] er angitt i Scenevalg. I filmmodus er [Auto] alltid valgt for [ISO]. Du kan ikke endre innstillingene.

1. MENU (ISO) ønsket modus

| (Auto) | Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
| /////// | Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall). Du oppnår høyere ISO-innstillinger enn [ISO6400] ved hjelp av teknologien [Klart bilde-zoom] og overleggsfotografering.

Merk

- Når du har angitt [ISO6400] eller [ISO12800] for [ISO], tar det litt tid å fotografere et bilde, ettersom kameraet tar flere bilder som legges over hverandre. Ved bruk av disse innstillingene fungerer ikke blitsen.

Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
Liknende emne
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen