Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności/O tym aparacie > Zalecenia eksploatacyjne > Akumulator

## Akumulator

O ładowaniu akumulatora
Efektywne wykorzystywanie akumulatora
Poziom naładowania akumulatora
Jak przechowywać akumulator
O żywotności akumulatora
Kompatybilny akumulator

### O ładowaniu akumulatora

- Przed użyciem aparatu po raz pierwszy należy naładować akumulator (w zestawie).

- Możesz ładować akumulator nawet jeśli nie jest całkowicie rozładowany. Ponadto, nawet jeżeli akumulator nie jest całkowicie naładowany, możesz używać częściowo naładowanego akumulatora.

- Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C. Akumulator może nie zostać efektywnie naładowany w temperaturze poza wymienionym zakresem.

### Efektywne wykorzystywanie akumulatora

- Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. Dlatego w zimnych miejscach akumulator będzie działał krócej. Aby wydłużyć czas działania akumulatora należy:

- Umieść akumulator w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać; następnie umieść go w aparacie tuż przed wykonywaniem zdjęć.
  (Jeśli w kieszeni nosisz metalowe przedmioty, takie jak klucze, musisz uważać na spięcia.)

- Akumulator szybciej się rozładuje przy częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.

- Zalecane jest posiadanie zapasowych akumulatorów, które wystarczą na czas fotografowania dwa lub trzy razy dłuższy od przewidywanego i wykonywanie zdjęć próbnych.

- Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.

- Nie zostawiać akumulatora w gorących miejscach, takich jak w rozgrzanym samochodzie lub na słońcu.

- Jeżeli złącze akumulatora jest zanieczyszczone, włączenie aparatu może nie być możliwe lub akumulator może nie zostać efektywnie naładowany. W takim przypadku delikatnie oczyść akumulator wycierając kurz przy użyciu miękkiej ściereczki lub patyczka kosmetycznego.

### Poziom naładowania akumulatora

- Na ekranie pojawia się wskaźnik naładowania akumulatora.

A: Wysoki stan
B: Niski stan

- Musi minąć co najmniej jedna minuta, zanim wartość pokazywana przez wskaźnik będzie prawidłowa.

- W niektórych okolicznościach wskazanie naładowania akumulatora może nie być prawidłowe.

- Gdy opcja [Tryb ekonomiczny] ma ustawienie [Standard.] lub [Maksymalny], a włączony aparat nie jest używany przez jakiś czas, to po pewnym czasie ekran zostaje wyłączony, a następnie wyłącza się cały aparat automatycznie (funkcja automatycznego wyłączania zasilania).

### Jak przechowywać akumulator

- Całkowicie rozładować akumulator, a następnie przechowywać aparat w chłodnym, suchym miejscu. Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora, należy co najmniej raz w roku naładować akumulator, a następnie całkowicie go rozładować.

- Aby rozładować akumulator, pozostaw aparat w trybie odtwarzania pokazu slajdów, aż wyłączy się zasilanie.

- Aby uniknąć zabrudzenia styków, zwarć itp. należy używać torebki plastykowej itp., aby chronić akumulator przed zetknięciem z metalowymi przedmiotami podczas przenoszenia lub przechowywania.

### O żywotności akumulatora

- Żywotność akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora stopniowo maleje z czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.

- Żywotność akumulatora różni się zależnie od warunków przechowywania i warunków pracy, a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.

### Kompatybilny akumulator

- Aparat może korzystać z akumulatorów NP-BN (w zestawie) lub NP-BN1 (sprzedawany oddzielnie).

Powrót do początku