Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Măsuri de siguranţă/Despre acest aparat foto > Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare a filmelor > Durata de înregistrare a filmelor

## Durata de înregistrare a filmelor

În tabelul de mai jos sunt indicate duratele maxime aproximative de înregistrare. Acestea sunt duratele totale ale tuturor filmelor. Durata de înregistrare poate diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere/filmare şi de cardul de memorie.
(h (oră), m (minut))

Calitate/dimensiune | Memoria internă | Card de memorie formatat cu acest aparat foto
Aprox. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) | — | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 45 m) | 7 h 20 m (5 h 30 m)
MP4 12M | — | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M | — | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M | — | 1 h 10 m | 2 h 20 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

Numărul dintre parantezele rotunde ( ) reprezintă durata de înregistrare minimă.
Fotografierea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute o dată. Dimensiunea maximă a unui fişier-film în format MP4 este de aproximativ 2 GB.
Observaţie

- Durata de înregistrare a filmelor diferă, deoarece aparatul foto este echipat cu VBR (Variable Bit Rate - Rata de biţi variabilă), care reglează automat calitatea imaginilor în funcţie de scena de filmare.
  Atunci când înregistraţi un subiect care se mişcă rapid, imaginea este mai clară, dar durata de înregistrare este mai scurtă, deoarece se alocă o cantitate mare de memorie pentru înregistrare.
  Durata de înregistrare diferă şi în funcţie de condiţiile de fotografiere/filmare, de subiect şi de setările de calitate/dimensiune a imaginilor.

Sus