Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Fotografierea imaginilor statice > Zoom (Imagini statice)

## Zoom (Imagini statice)

Zoomul disponibil
Scara de zoom
Măreşte imaginile cu butonul W/T (zoom) în timpul fotografierii. Zoomul optic al aparatului foto poate mări imaginile până la 5×.
Zoomul optic vă permite să măriţi o imagine fără pierderi de calitate.

1. Fixaţi aparatul foto la modul de fotografiere.

1. Deplasaţi butonul W/T (zoom).

Deplasaţi butonul către partea T pentru a mări şi către partea W pentru a micşora.
Observaţie

- Zoomul este blocat la partea W pentru fotografiere în următoarele situaţii:

- În modul [iFoto panoram. prin balans]

- În modul [Foto pan. prin balans 3D]

- În modul [Balans multiunghiular]

### Zoomul disponibil

Puteţi combina anumite setări de zoom pentru a mări considerabil o imagine. Pictograma de pe ecran se modifică în funcţie de zoomul utilizat.

1. Zoom cu calitate iniţială a imaginii

(Puteţi realiza fotografii fără pierderi de calitate chiar dacă scara de zoom optic depăşeşte 5×).

1. () [Zoom imag. clară]:

Zoom cu calitate apropiată de calitatea iniţială a imaginii [Detalii]

1. () [Zoom digital]:

Calitate mai slabă decât calitatea iniţială a imaginii [Detalii]

| Operaţiune | Setări | Bară de zoom
A | Utilizarea numai a zoomului optic | Dimensiune imagine statică: [16M] [Zoom imag. clară]: [Dezactivat] [Zoom digital]: [Dezactivat] |
B | Zoom pe imagini fără pierderi | Dimensiune imagine statică: altele decât [16M] [Zoom imag. clară]: [Dezactivat] [Zoom digital]: [Dezactivat] |
C | Realizarea de fotografii clare cu [Zoom imag. clară] (calitate apropiată de calitatea iniţială a imaginii) | [Zoom imag. clară]: [Activat] [Zoom digital]: [Dezactivat] |
D | Zoom maxim | [Zoom imag. clară]: [Activat] [Zoom digital]: [Activat] Funcţia [Zoom imag. clară] poate să nu fie disponibilă pentru unele setări. [Detalii] | Atunci când funcţia [Zoom imag. clară] nu este disponibilă

### Scara de zoom

Scările de zoom acceptate diferă în funcţie de setări sau de dimensiunea imaginii. În tabelul de mai jos sunt prezentate scările de zoom atunci când funcţiile [Zoom imag. clară] şi [Zoom digital] sunt setate la [Activat].

Dimensiune imagine | Operaţiune | D: Zoom cu scară de zoom maximă*1
A: Zoomul optic | B: Zoom în funcţie de interval fără deteriorare (inclusiv zoom optic 5×) | C: Zoom cu [Zoom imag. clară] [Activat]
16M | 5× | 5× | 10× | 20×
10M | 5× | 6,3× | 12× | 25×
5M | 5× | 8,9× | 17× | 35×
VGA | 5× | 36× | 72× | 72×*2
16:9(12M) | 5× | 5× | 10× | 20×
16:9(2M) | 5× | 12× | 24× | 48×

*1 Scara maximă de zoom reprezintă mărirea totală care poate fi obţinută atunci când se foloseşte o combinaţie de scară de zoom fără pierderi (inclusiv zoomul optic de 5×), [Zoom imag. clară] şi [Zoom digital]. Scara maximă de zoom variază în funcţie de setări. Scara maximă de zoom pentru setarea implicită este aceeaşi ca atunci când funcţia [Zoom imag. clară] este [Activat]. [Detalii]
*2 Atunci când [Dim. im. statică] este setată la [VGA], [Zoom digital] este limitat; scara de zoom maximă este de 72×.
Observaţii

- Setarea implicită pentru [Zoom imag. clară] este [Activat].

- Setarea implicită pentru [Zoom digital] este [Dezactivat]. Setaţi [Zoom digital] la [Activat] pentru a mări imaginile chiar şi cu pierderi. [Detalii]

- Setarea implicită pentru [Dim. im. statică] este [16M]. Pentru a schimba scara de zoom, modificaţi [Dim. im. statică]. [Detalii]

- Alte funcţii de zoom în afară de zoomul optic nu sunt disponibile atunci când fotografiaţi în următoarele situaţii:

- În modul [iFoto panoram. prin balans]

- În modul [Efect imagine]

- În modul [Defocalizare fundal]

- Atunci când funcţia Declanşator zâmbet este activată.

- Atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane].

- Atunci când modul (Corecţie contrejour HDR) este selectat în modul Selectare scenă.

- Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează când utilizaţi alte opţiuni decât zoomul optic.

Sus