Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Панорамная фотосъемка > Панорамная фотосъемка

## Панорамная фотосъемка

Позволяет создать панорамное изображение с помощью компоновки изображений. Фотоаппарат также автоматически распознает лица людей или движущиеся объекты.

1. Установите переключатель режимов в положение (Панорамный обзор), а затем нажмите кнопку ON/OFF (Питание).

1. Выберите направление съемки с помощью кнопок /// (вверх/вниз/вправо/влево) колесика управления.

1. Совместите фотоаппарат с краем объекта для съемки, а затем нажмите кнопку затвора до упора.

A: Эта часть не будет записана.

1. Выполните с помощью фотоаппарата панорамную съемку до конца направляющей полосы (B), следуя указаниям на экране.

Рекомендации по съемке панорамного изображения
Выполняйте панорамирование с помощью фотоаппарата по дуге с постоянной скоростью в направлении, указанном на экране. Для панорамной съемки больше подходят неподвижные, а не движущиеся объекты.
Как можно меньший радиус.
Вертикальное направление
Горизонтальное направление

- Сначала нажмите кнопку затвора наполовину вниз, чтобы можно было зафиксировать фокус, экспозицию и баланс белого. Затем нажмите кнопку затвора до упора и поверните или наклоните фотоаппарат.

- Если часть с сильно изменяющимися формами или видом сосредоточена вдоль края экрана, композиция изображения может быть нарушена. В этом случае отрегулируйте компоновку кадра так, чтобы это часть находилась по центру изображения, а затем выполните съемку еще раз.

Примечания

- Если не возможно выполнить панорамирование фотоаппарата по всему объекту в заданное время, на скомпонованном изображении появится серая зона. В этом случае перемещайте фотоаппарат быстрее для записи полного панорамного изображения.

- Поскольку соединяются вместе несколько изображений, соединенная часть не будет плавно записана.

- Если полный угол панорамной съемки и заблокированный угол АЭ/АФ сильно отличаются по яркости, цвету или фокусировке, успешная съемка не будет выполнена. В этом случае измените заблокированный угол АЭ/АФ и выполните съемку еще раз.

- Панорамные изображения невозможно создать в следующих случаях:

- Панорамирование фотоаппарата слишком быстрое или слишком медленное.

- Сильное дрожание фотоаппарата.

Смежная тема
Прокрутка панорамных изображений для отображения
Сцена панор. съемки
Размер фотосн./Разм. панорам. изобр.
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы