Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Панорамная фотосъемка > Съемка с использованием функции Панорамный 3D-обзор

## Съемка с использованием функции Панорамный 3D-обзор

Во время движения фотоаппарата выполняется съемка нескольких изображений, и эти изображения составляют 3D-изображение. Записанное изображение может быть воспроизведено на 3D-телевизоре.

1. Установите переключатель режимов в положение (Панорамный обзор).

1. Поверните колесико управления для выбора параметра (Панорамный 3D-обзор). [Подробно]

1. Выберите направление съемки с помощью колесика управления.

1. Совместите фотоаппарат с краем объекта для съемки, а затем нажмите кнопку затвора.

A: Эта часть не будет записана.

1. Выполните с помощью фотоаппарата панорамную съемку до конца направляющей полосы (B), следуя указаниям на экране.

Рекомендации относительно съемки в режиме панорамного 3D-обзора
Используя свое тело в качестве оси, поверните фотоаппарат по небольшой окружности, двигаясь параллельно направлению стрелки на экране. (Выполните движение полукругом в течение 5 секунд.)
При слишком быстром или слишком медленном повороте на экране будет отображаться сообщение.
Перед съемкой рекомендуется несколько раз попрактиковаться.
Для 3D-съемки наилучшим образом подходят неподвижные объекты.

- Определите сцену и нажмите кнопку затвора наполовину вниз, чтобы можно было зафиксировать фокус, экспозицию и баланс белого. Затем нажмите кнопку затвора до упора и поверните фотоаппарат.

Примечания

- На данном фотоаппарате 3D-изображения воспроизводятся в виде стандартных фотоснимков.

- 3D-съемка не подходит для следующих случаев:

- При наличии большого объекта

- Движущиеся объекты

- Если главный объект находится слишком близко к фотоаппарату

- Изображения с невысокой контрастностью, например, небо, песчаный пляж или газон

- 3D-изображения состоят из файла JPEG и файла MPO. В случае удаления одного из файлов на ПК, фотоаппарат может функционировать неправильно.

- Если не возможно выполнить панорамирование фотоаппарата по всему объекту в заданное время, на скомпонованном изображении появится серая зона. В этом случае перемещайте фотоаппарат быстрее для записи полного 3D-изображения.

- Поскольку соединяются вместе несколько изображений, соединенная часть не будет плавно записана.

- В условиях низкой освещенности изображения могут быть размытыми. Рекомендуется выполнять съемку изображений при ярком внешнем освещении.

- Если полный угол обзора 3D-съемки и угол обзора при заблокированных АЭ/АФ сильно отличаются по яркости, цвету или фокусировке, съемка не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае измените положение блокировки АЭ/АФ и повторите попытку.

- 3D-съемка может быть отменена при следующих условиях:

- Панорамирование фотоаппарата слишком быстрое или слишком медленное.

- Сильное дрожание фотоаппарата.

Смежная тема
Просмотр 3D-изображений на 3D-телевизоре
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы