Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности/ Информация о фотоаппарате > Информация о фотоаппарате > Формат AVCHD

## Формат AVCHD

Формат AVCHD был разработан для цифровых видеокамер высокой четкости для записи сигналов HD (высокой четкости) стандарта 1080i*1 или 720p*2 с помощью технологии кодирования высокоэффективного формата сжатия. Формат MPEG-4 AVC/H.264 предназначен для сжатия видеоданных, а система Dolby Digital или Linear PCM используется для сжатия аудиоданных.
Формат MPEG-4 AVC/H.264 позволяет сжимать изображения с большей эффективностью, чем обычный формат сжатия изображения. Формат MPEG-4 AVC/H.264 обеспечивает высокую четкость видеосигнала цифровой видеокамеры для записи на 8-см диски DVD, жесткий диск, флэш-память, карту памяти и т.п.

#### Запись и воспроизведение на фотоаппарате

Данный фотоаппарат, в котором используется формат AVCHD, выполняет запись с качеством изображения высокой четкости (HD), как упомянуто ниже.
Видеосигнал*3:
1080 60i-совместимое устройство
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
1080 50i-совместимое устройство
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Аудиосигнал: Dolby Digital 2 канала
Носитель записи: Карта памяти
*1 Стандарт 1080i
Стандарт высокой четкости предусматривает использование 1080 эффективных строк развертки и чересстрочной системы.
*2 Стандарт 720p
Стандарт высокой четкости предусматривает использование 720 эффективных строк развертки и прогрессивной системы.
*3 Данные, записанные в формате AVCHD, которые отличаются от упомянутых выше, воспроизвести на фотоаппарате невозможно.
В начало страницы