Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Försiktighetsåtgärder/ Angående den här kameran > Antal stillbilder som går att lagra och inspelningsbar tid för filmer > Inspelningsbar tid för filmer

## Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga maximala inspelningstiden. Detta är den sammanlagda tiden för alla filmfiler. Den inspelningsbara tiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.
(h (Timmar), m (Minuter))

Bildkvalitet/storlek | Internminnet | Minneskort som är formaterat i den här kameran
Ca. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) | — | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 45 m) | 7 h 20 m (5 h 30 m)
MP4 12M | — | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M | — | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M | — | 1 h 10 m | 2 h 20 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

Värdena inom parentes är den kortaste möjliga inspelningsbara tiden.
Det går att spela in oavbrutet i ungefär 29 minuter åt gången. Den maximala storleken för filmfiler i MP4-format är ungefär 2 GB.
Observera

- Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här kameran spelar in med variabelt bittal (VBR), vilket gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in.
  När man spelar in ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men det går inte att spela in lika länge eftersom det går åt mer minne för inspelningen.
  Den inspelningsbara tiden kan även variera beroende på tagningsförhållandena, motivet och inställningarna för bildkvaliteten/bildstorleken.

Tillbaka till överst