Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Undervattensvitbalans

## Undervattensvitbalans

Används för att justera färgtonerna när kameran är inställd på [Undervatten]-läget bland scenlägena eller när punkten [Panoramatagning] är inställd på [iUndervattenspanorering].

1. MENU (Undervattensvitbalans) önskat läge

| (Auto) | Används för att automatiskt justera färgtonerna för undervattensförhållanden så att färgerna ser naturliga ut.
| (Undervatten 1) | Används för att justera färgtonerna för undervattensförhållanden med mycket blått.
| (Undervatten 2) | Används för att justera färgtonerna för undervattensförhållanden med mycket grönt.
| (One Push) | Används för att justera vitbalansen i förhållande till ljuskällan. Den vita färg som lagras i minnet i [One Push-inst.]-läget blir till vit grundfärg. Använd det här läget när färgerna inte blir bra i [Auto]-läget eller de övriga lägena.
| (One Push-inst.) | Används för att lagra den grundläggande vita färg som ska användas i [One Push]-läget. [Mer information]

Observera

- Beroende på vattnets färg kan det hända att undervattensvitbalansen inte fungerar ordentligt, även om du väljer [Undervatten 1] eller [Undervatten 2].

- När blixten är inställd på [På] går undervattensvitbalansen bara att ställa in på [Auto], [One Push] eller [One Push-inst.].

- Referenserna för vitt som laddas när man använder [Vitbalans] och [Undervattensvitbalans] lagras var för sig.

Se även
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst