Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Баланс білого під водою

## Баланс білого під водою

Налаштування тону кольору, коли вибрано пункт [Під водою] в режимі «Вибір сцени» або пункт [іПанорамна зйомка під водою] в режимі [Панорамна зйомка].

1. MENU (Баланс білого під водою) потрібний режим

| (Авто) | Автоматичне налаштування тонів кольорів для підводної зйомки для забезпечення їхньої природності.
| (Підводний 1) | Налаштування для підводної зйомки, де блакитний колір є насиченим.
| (Підводний 2) | Налаштування для підводної зйомки, де зелений колір є насиченим.
| (Одне натискання) | Регулювання балансу білого відповідно до джерела освітлення. Білий колір, зафіксований у режимі [Налашт. в 1 натискання], стає базовим білим кольором. Використовуйте цей режим, коли [Авто] та інші налаштування не забезпечують точних кольорів.
| (Налашт. в 1 натискання) | Фіксація базового білого кольору для використання у режимі [Одне натискання]. [Додатково]

Примітки

- Залежно від кольору води функція балансу білого під водою може не працювати належним чином навіть у разі вибору параметра [Підводний 1] або [Підводний 2].

- Якщо для спалаху вибрано значення [Увімк.], для функції балансу білого під водою можна вибрати лише значення [Авто], [Одне натискання] або [Налашт. в 1 натискання].

- Зразки білого, завантажені за допомогою параметрів [Баланс білого] та [Баланс білого під водою], зберігаються окремо.

Пов’язані розділи
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору