Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Супер авторегулюв.

## Супер авторегулюв.

Фотоапарат поєднує функцію розпізнавання сцени та технологію зйомки високоякісних зображень для можливості робити знімки автоматично з оптимальними налаштуваннями.

1. Встановіть перемикач режимів у положення (фотозйомка).

1. Поверніть диск керування, щоб вибрати режим (Супер авторегулюв.). [Додатково]

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Якщо потрібно, фотоапарат робить пакет зображень та накладає декілька зображень одне на одне. Накладаючи зображення, фотоапарат записує те, на якому менше шумів та об’єкт менш розмитий.
Чим відрізняються режими «Найкраще авторегулювання» та «Інтелект. авторег.»?
У режимі «Найкраще авторегулювання» фотоапарат здійснює пакетну зйомку на основі розпізнаної сцени, а потім об’єднує зображення (режим накладення).
Шляхом накладання зображень фотоапарат автоматично коригує підсвітку та зменшує шум, відповідно отримується зображення вищої якості, аніж у режимі «Інтелект. авторег.».
: Розпізнавання сцени
Нічна Сцена
Нічний портрет
Підсвітка
Портрет з підсвіткою
Пейзаж
Макро
Портрет
Дитина
Прожектор
Низька освітленість
Штатив
Рух
: Процес накладання
Сутінки в руках
Згладж. розмитості руху
HDR-корекція контр. св.

- Фотоапарат автоматично вибирає режим накладання на основі розпізнаної сцени, і на екрані з’являється індикація (накладання).

Примітки

- Коли фотоапарат накладає зображення, для запису зображення потрібно більше часу.

- В умовах слабкого освітлення, наприклад вночі, для параметра [Спалах] встановіть значення [Вимк.], щоб отримати оптимальний результат накладання зображень.

Пов’язані розділи
Розпізнавання сцен
Функції, недоступні в окремих режимах запису
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору