Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > Počet statických snímků a doba záznamu videoklipů > Doba záznamu videoklipů

## Doba záznamu videoklipů

Tabulka níže uvádí přibližné maximální doby záznamu videoklipů. Doba záznamu se může lišit podle podmínek snímání a paměťové karty.
(h (hodin), m (minut))
DSC-WX70:

Kvalita/Velikost | Vnitřní paměť | Paměťová karta formátovaná tímto fotoaparátem
Přibl. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) |  | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) |  | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 45 m) | 7 h 20 m (5 h 30 m)
MP4 12M |  | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M |  | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M |  | 1 h 10 m | 2 h 20 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

DSC-TX66:

Kvalita/Velikost | Vnitřní paměť | Paměťová karta formátovaná tímto fotoaparátem
Přibl. 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) |  | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 25 m (1 h 25 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) |  | 10 m (10 m) | 25 m (25 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) |  | 20 m (15 m) | 50 m (35 m) | 1 h 45 m (1 h 20 m) | 3 h 35 m (2 h 40 m) | 7 h 15 m (5 h 30 m)
MP4 12M |  | 15 m | 35 m | 1 h 20 m | 2 h 40 m | 5 h 30 m
MP4 6M |  | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 35 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M |  | 1 h 5 m | 2 h 20 m | 4 h 50 m | 9 h 55 m | 20 h

Číslo uvedené v () je minimální doba záznamu.

- Plynulé snímání je možné naráz po dobu asi 29 minut. Maximální velikost souboru videa formátu MP4 je asi 2 GB.

Poznámka

- Doba pro záznam videa je různá, protože fotoaparát je vybaven funkcí VBR (proměnlivá bitová rychlost), která automaticky upravuje obrazovou kvalitu podle snímané scény.
  Když nahráváte rychle se pohybující objekt, je obraz jasnější, ale doba záznamu je kratší, protože je pro něj třeba více paměti.
  Doba pro záznam se také liší podle podmínek snímání, objektu nebo nastavení kvality/velikosti snímku.

Zpět nahoru