Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Snímání videa > Transfokace (video)

## Transfokace (video)

Dostupná transfokace
Rozsah transfokace
Při snímání přiblíží snímky páčkou W/T (transfokace). Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat snímky až 5×.
Optický transfokátor umožňuje přibližovat snímky bez zhoršení původní kvality.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. Přepněte páčku W/T (transfokace).

Přepněte páčku na stranu T pro přiblížení nebo na stranu W pro zrušení přiblížení.

### Dostupná transfokace

Pro přiblížení můžete překročit optický transfokátor 5×. Pro transfokaci mimo rozsah optické transfokace nastavte [Digitální zoom] na [Zap.].

1. Transfokace s původní kvalitou snímku

1. () [Digitální zoom]:

Horší než kvalita původního snímku [Detaily]

| Činnost | Nastavení | Lišta transfokace
A | Používání pouze optické transfokace | [Digitální zoom]: [Vyp.] |
D | Přibližování na maximum rozsahu transfokace | [Digitální zoom]: [Zap.] |

### Rozsah transfokace

Podporovaný rozsah transfokace se může lišit podle nastavení nebo velikosti snímku. V níže uvedené tabulce naleznete rozsah transfokace, když je [Digitální zoom] nastaven na [Zap.].

Velikost snímku | Činnost
A: Optický transfokátor | D: Transfokace s maximálním rozsahem transfokace
Režim videa | 5× | 20×

Poznámky

- [Zoom s jas. obraz.] není k dispozici při nahrávání videa.

- Fotoaparát při nahrávání videa transfokuje pomalu.

Zpět nahoru