Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Před použitím > Názvy částí a seznam ikon zobrazených na displeji > Seznam ikon zobrazených na displeji

## Seznam ikon zobrazených na displeji

Seznam ikon režimu snímání
Seznam ikon režimu prohlížení
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Poloha zobrazených ikon se může lišit podle režimu snímání.

### Seznam ikon režimu snímání

Displej | Indikace
0:12 | Doba nahrávání (m:s)
NAHRÁV. Pohotov. | Zaznamenávání videa/pohotovostní režim videa
| Scéna snímání videa
| Ikona rozpoznání scény (Ostření na blízké objekty) se zobrazí pouze pro DSC-TX66.
| Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
| Rozpoznání scény
| Ikona prokládání
| Redukce zavřených očí
| Varování před přehřátím
| Varování před vibracemi
| Snímač pádu (pouze DSC-WX70)
| Vyvážení bílé
| Interval snímání série
| Režim měření
| Detekce obličejů
| Efekt rozostření
| Efekt hladké pleti
| Efekt malování HDR
| Barevný odstín
| Vytažená barva
| Efekt akvarel
| Efekt ilustrace

Displej | Indikace
| Ostření na blízké objekty (pouze DSC-TX66)
| Redukce červených očí
| Zámek AE/AF
| Pomalá závěrka NR
125 | Rychlost závěrky
F3.5 | Hodnota clony
ISO400 | Číslo ISO
+2.0EV | Hodnota expozice
| Indikátor rámečku AF
| Režim blesku
| Nabíjení blesku

Displej | Indikace
| Ekologický režim
9 | Počet nahratelných snímků (Dual Rec)
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
1.4 | Měřítko transfokace
ZACHYTIT | Importování fotografií
| Iluminátor AF
| Záznamové médium (paměťová karta, vnitřní paměť)

Displej | Indikace
100Min | Doba nahrávání
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
| Nahrávací složka
| Velikost snímku/velikost panoramatického snímku/kvalita (16M) a (16:9(12M)) se zobrazí pouze pro DSC-WX70. (18M) a (16:9(13M)) se zobrazí pouze pro DSC-TX66.
| Rámeček AF
| Nitkový kříž jednobodového měření
| Samospoušť
| Varovný indikátor vztahující se k nahrávání fotografií
96 | Počet snímků, které lze nahrát
| Zapsat datum
| Cíl cesty
| Dotykový panel nefunkční
| Zapnutí/vypnutí dotykového panelu
| Histogram (pouze DSC-WX70)

### Seznam ikon režimu prohlížení

Displej | Indikace
| Přehrávací médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
12/12 | Číslo snímku/Počet snímků nahraných ve zvoleném období, složce
| Velikost snímku/velikost panoramatického snímku/kvalita (16M) a (16:9(12M)) se zobrazí pouze pro DSC-WX70. (18M) a (16:9(13M)) se zobrazí pouze pro DSC-TX66.
| Snímky série
| Hlavní snímek ve skupině série
| Transfokace při přehrávání
| Složka přehrávání
| Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
| Snímky 3D
| Chránit
| Tisk (DPOF)
| Varování před přehřátím
| Nastavení TransferJet (pouze DSC-WX70)
| Zvětšení není k dispozici
| Eye-Fi (pouze DSC-WX70)

Displej | Indikace
101-0012 | Číslo složky-souboru
2012-1-1 9:30 AM | Datum/čas pořízení přehrávaného snímku

Displej | Indikace
| Ekologický režim
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Režim prohlížení
| Režim měření
| Režim blesku
| Vyvážení bílé
+2.0EV | Hodnota expozice
| Širokoúhlá transfokace

Displej | Indikace
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
ISO400 | Číslo ISO
500 | Rychlost závěrky
F3.5 | Hodnota clony
| Lišta přehrávání
| Přehrávání
| Přehrávání proměnlivou rychlostí
00:00:12 | Počítadlo
| Histogram (pouze DSC-WX70)
| Hlasitost

Zpět nahoru