Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Indstillinger f. kont. optagelse

## Indstillinger f. kont. optagelse

Kameraet optager op til 10 enkeltbilleder efter hinanden i en serie, når du holder udløserknappen nede.

1. MENU (Indstillinger f. kont. optagelse) ønsket tilstand

| (Fra) | Optager et enkelt billede.
| (Høj) | Optager fra 2 til maksimalt 10 efterfølgende billeder.
| (Lav)

Bemærkninger

- [Blitz] er indstillet til [Fra].

- Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på op til 10 billeder.

- Optageintervallet bliver længere afhængigt af billedformatets indstilling.

- [Fokus], [Hvidbalance] og [EV] justeres for det første billede, og disse indstillinger anvendes også til de andre billeder.

- Når [Indstillinger f. kont. optagelse] er indstillet til [Høj] eller [Lav], kan der vælges op til ISO800 som ISO-hastighed.

- Billedformatet indstilles til [VGA] under optagelse til den interne hukommelse.

- Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller et hukommelseskort er fyldt op, stopper serieoptagelsen.

- Under forhold med langsom lukkerhastighed falder serieoptagelsens billedantal pr. sekund muligvis.

Relateret emne
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top