Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Stillbilledformat/Panoramabilledformat

## Stillbilledformat/Panoramabilledformat

Billedformat ved optagelse af stillbilleder
3D-stillbilledformat
Billedformat i Nem-tilstand
Billedformat ved optagelse med Panorering
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

### Billedformat ved optagelse af stillbilleder

DSC-WX70:

1. (Stillbilledformat) ønsket format

Når knappen ikke vises til venstre på skærmen, skal du berøre MENU.

| Stillbilledformat (vandret × lodret) | Retningslinjer for brug | Visning på skærmen
| (4608×3456) | Til udskrifter op til A3+ format | Billeder vises i bredde-højde-forholdet 4:3.
| (3648×2736) | Til udskrifter op til A3 format
| (2592×1944) | Til udskrifter fra 10×15 cm op til A4-format
| (640×480) | Til e-mailvedhæftninger
| (4608×2592) | Til visning på et high-definition-tv og udskrifter op til A3-format | Billederne fylder hele skærmen ud.
| (1920×1080) | Til visning på et high-definition-tv

DSC-TX66:

1. (Stillbilledformat) ønsket format

Når knappen ikke vises til venstre på skærmen, skal du berøre MENU.

| Stillbilledformat (vandret × lodret) | Retningslinjer for brug | Visning på skærmen
| (4896×3672) | Til udskrifter op til A3+ format | Billeder vises i bredde-højde-forholdet 4:3.
| (3648×2736) | Til udskrifter op til A3 format
| (2592×1944) | Til udskrifter fra 10×15 cm op til A4-format
| (640×480) | Til e-mailvedhæftninger
| (4896×2752) | Til visning på et high-definition-tv og udskrifter op til A3+ format | Billederne fylder hele skærmen ud.
| (1920×1080) | Til visning på et high-definition-tv

### 3D-stillbilledformat

DSC-WX70:

1. (Stillbilledformat) ønsket format

| (4608×3456) | Til udskrifter op til A3+ format
| (4608×2592) | Til visning på et high-definition-tv og udskrifter op til A3-format

DSC-TX66:

1. (Stillbilledformat) ønsket format

| (4896×3672) | Til udskrifter op til A3+ format
| (4896×2752) | Til visning på et high-definition-tv og udskrifter op til A3+ format

Bemærk

- Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i et bredde-højde-forhold på 16:9 eller panoramabilleder, kan begge kanter muligvis blive skåret af.

### Billedformat i Nem-tilstand

DSC-WX70:

1. (Stillbilledformat) ønsket format

| Stort | Optager billeder i [16M]-format.
| Lille | Optager billeder i [5M]-format.

DSC-TX66:

1. (Stillbilledformat) ønsket format

| Stort | Optager billeder i [18M]-format.
| Lille | Optager billeder i [5M]-format.

### Billedformat ved optagelse med Panorering

1. (Panoramabilledformat) ønsket format

Når knappen ikke vises til venstre på skærmen, skal du berøre MENU.

| (16:9) (Vandret: 1920 × 1080) | [16:9] er kun tilgængelig for 3D-optagelse.
| (Standard) (Vandret: 4912 × 1080) (Lodret: 3424 × 1920) | Optager billeder i standardformat.
| (Bred) (Vandret: 7152 × 1080) (Lodret: 4912 × 1920) | Optager billeder i bredformat.
| (Høj opløsning) (Vandret: 10480 × 4096) | Optager et panoramabillede i høj opløsning på 43M.

Bemærk

- Hvis du ikke kan udskrive panoramabilleder optaget i [Høj opløsning]-format pga. det store format, skal du bruge størrelsesændringsfunktionen i softwaren "PlayMemories Home". "PlayMemories Home" giver dig mulighed for at ændre størrelsen af panoramabilleder optaget i [Høj opløsning] til 50% osv.

Relateret emne
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top