Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af optagetilstand > Intelligent auto

## Intelligent auto

Om fotokreativitet (kun DSC-TX66)
Om Scenegenkendelse
Funktioner for automatiske optagetilstande
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justering af indstillingen.

1. Indstil kameraet på optagetilstand.

1. (Opt. funkt.) (Intelligent auto)

1. Optag med udløserknappen.

### Om fotokreativitet (kun DSC-TX66)

Fotokreativitet er en tilstand, hvor du kan anvende kameraet intuitivt ved brug af en anderledes skærmvisning. Når optagetilstanden er indstillet til (Intelligent auto) eller (Bedste auto), kan du nemt ændre indstillingerne og optage billeder.

1. Berør (Opt. funkt.) (Intelligent auto).

1. Berør (Fotokreativitet).

1. Berør det ønskede punkt på skærmen.

(Lysstyrke) | Justerer lysstyrke.
(Farve) | Justerer farve.
(Livagtighed) | Justerer livagtighed.
(Billedeffekt) | Optager et stillbillede med en original tekstur i henhold til den ønskede effekt.
[AUTO]/[OFF] | Indstillingerne for [Fotokreativitet] vender tilbage til standardindstillingerne. Når du ændrer indstillingerne for (Lysstyrke), (Farve) og (Livagtighed), vises [AUTO] på skærmen, og når du ændrer indstillingerne for (Billedeffekt), vises [OFF].

1. Berør skalaen eller et punkt på skærmen for at ændre indstillingerne.

- Du kan kombinere nogle indstillinger ved at gentage trin 3 og 4.

1. Ved optagelse af stillbilleder: Optag med udløserknappen.
   Ved optagelse af film: Berør (Filmknap) for at starte med at optage.

Bemærkninger

- Når du optager film i [Fotokreativitet]-tilstand, kan du ikke ændre indstillingerne under optagelse.

- Hvis du skifter kameratilstanden til [Intelligent auto]-tilstand, eller slukker for kameraet, vender de indstillinger du ændrede tilbage til standardindstillingerne.

- Hvis [Fotokreativitet] er indstillet, når du optager billeder i [Bedste auto], kan billederne ikke overlejres.

### Om Scenegenkendelse

Scenegenkendelse fungerer i tilstanden Intelligent auto. Denne funktion gør kameraet i stand til at genkende optageforholdene automatisk og optage billedet.

### Funktioner for automatiske optagetilstande

I Bedste auto-tilstand optager kameraet et billede i højere kvalitet end det i tilstanden Intelligent auto. Kameraet optager også flere billeder baseret på den genkendte scene og skaber derefter et sammensat billede af alle billederne (Overlejret optagelse).
Auto programmeret-tilstanden giver dig mulighed for at ændre forskellige optagetilstande som f.eks. hvidbalancen eller ISO-indstillingerne.

Optagefunktion | Anvendelse | Begrænsede hovedfunktioner
(Intelligent auto) | Anvendes, når du ønsker at kameraet automatisk skal genkende optageforholdene og optage nogle billeder kontinuerligt. | Tvungen blitz
(Bedste auto) | Anvendes, når du optager billeder under vanskelige forhold som f.eks. ved svag belysning eller scener med modlys. Anvendes, når du ønsker at optage et billede af en højere kvalitet end i (Intelligent auto)-tilstand. | Kontinuerlig optagelse, Smiludløser
(Auto programmeret) | Anvendes, når du ønsker at optage vha. brugertilpassede optageindstillinger med automatisk justeret eksponering (både lukkerhastighed og blændeværdi). | Scenegenkendelse

Bemærkninger

- I tilstanden [Intelligent auto] er du muligvis ikke i stand til at optage scener med svag belysning eller modlys ordentligt.

- I tilstanden [Bedste auto] tager det noget tid at optage et billede, da kameraet overlejrer billederne.

Relateret emne
Scenegenkendelse
Funktioner, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top